제 안 요 청 서

2024.  5.

제주대학교 생명자원과학대학

사 업 목 차

사업안내

1.1 사업개요.......................................................................................................................................1 page

1.2 공급개요.......................................................................................................................................1 page

1.3 제안서 평가................................................................................................................................1 page

1.4 입찰참가자격..............................................................................................................................1 page

1.5 제출서류.......................................................................................................................................1 page

2. 제안서 안내

2.1 일반 작성 요령.........................................................................................................................2 page

2.2 항목별 작성 요령....................................................................................................................2 page

2.3 제안서의 평가 방법................................................................................................................2 page

3. 납품업체 준수사항

3.1 계약내용 및 이의의 해석.....................................................................................................3 page

3.2 납품업체의 의무........................................................................................................................3 page

3.3 포장 및 운반...............................................................................................................................3 page

3.4 장비의 가동조건........................................................................................................................3 page

3.5 설치.................................................................................................................................................4 page

3.6 안전대책 및 책임......................................................................................................................4 page

3.7 산업재산권의 보호....................................................................................................................4 page

3.8 교육훈련(기술지도)...................................................................................................................4 page

3.9 시운전............................................................................................................................................4 page

3.10 보증..............................................................................................................................................4 page

4. 기타 사항.....................................................................................................................................4 page

[붙임1] 규격서

[붙임2] 평가표

[붙임3] 규격대비표

[붙임4] 업체현황 및 연혁

[붙임5] 청렴계약 이행각서

1. 사업안내

1.1 사업개요

○ 사 업 명: (긴급, 일반) 2024학년도 실험실습기자재(생명자원과학대학) 유전자증폭기 등 10종 구매

○ 사업예산: 금31,891,000원(금삼천일백팔십구만일천원)

1.2 공급개요

○ 기기명 및 수량: 유전자증폭기 등 10종(장비 규격서 참조)

○ 공급내역: 장비 및 악세서리(규격서 적합), 운반 및 설치, 시운전, 교육

○ 설치장소: 제주대학교 생명자원과학대학 내 지정장소

○ 설치기간: 계약후 100일 이내

1.3 제안서 평가

○ 구매방법: 제한 경쟁 입찰

○ 입찰방법: 규격·가격 동시입찰

○ 평가방법: 100점을 기준으로 85점 이상이면 적격 결정

○ 평가항목 및 배점: 붙임2 “평가표” 참고

1.4 입참참가자격 (아래의 입찰참가자격을 모두 갖춘 자이어야 합니다)

○ 국가종합전자조달시스템 입찰참가자격등록규정에 따라 반드시 전자입찰서 제출 마감일 전일까지 나라장터(G2B 시스템)에 아래의 사항을 모두 입찰참가자격으로 등록한 자

- 입찰참가자격등록 마감일시까지 규격서에 제시된 것과 동일한 세부품목번호(4110630701)를 제조 또는 공급 물품으로 입찰참가 등록한 자

○ 「중소기업기본법」 제2조에 따른 소기업자 또는 「소상공인 보호 및 지원에 관한 법률」 제2조에 따른 소상공인으로서 「중소기업 범위 및 확인에 관한 규정」에 따라 발급된 소기업ㆍ소상공인확인서를 소지한 자

○ 법인등기부상 본점소재지(개인사업자인 경우에는 사업자등록증 또는 관련 법령에 따른 허가·인가·면허·등록·신고 등에 관련된 서류에 기재된 사업장의 소재지)가 입찰공고일 전일부터 개찰일(낙찰자는 계약체결일까지)까지 계속 제주특별자치도에 소재한 자

1.5 제출방식(e-발주시스템을 통하여 제출)

○ 제안서(규격서 포함)

○ 제출일시 : 공고서에 의함

○ 제출서류

구분	제출서류	비고
제안서 (규격비교표)	① 제안서 및 붙임(3,4)서류 각1부 ② 제품 카달로그 1부 ③ 시스템 하자보증(유지보수) 및 인력운영 계획서 1부 ④ 기업신용평가서 1부	각 1부
입찰참가서류	① 청렴계약 이행각서 1부(붙임5)	각 1부

○ 문서형식 : PDF 파일

- e발주시스템을 통해 제출하는 서류 일체는 PDF 파일 형식으로 제출하여야 하며, 총 용량은 300MB를 초과할 수 없습니다.

- PDF 파일에 동영상을 삽입하는 경우 실행이 불가능하거나 제안서 확인이 되지 않을 수 있으므로 동영상 삽입을 금하오니, 동영상 삽입으로 인한 오류 발생시 모든 불이익은 입찰참가자의 책임임을 알려드립니다.

○ 서류제출과 관련한 사항은 공고서에 따르며, 전자제출 전 공고서를 반드시 확인하시기 바랍니다.

2. 제안서 안내

2.1. 일반 작성 요령

- 제안서는 항목별 작성 요령에 따라 각 항목에 대하여 명확하고 상세하게 작성하고, 기술적인 설명 자료 등의 내용이 많을 경우에는 별첨 자료로 작성 가능합니다.

- 제안서의 내용은 명확한 용어를 사용해 표현하여야 하며 □~할 수도 있다□, □~이 가능하다□,□~을 고려하고 있다□,□~에 동의한다□등과 같은 모호한 표현은 제안서 평가 시 불가능한 것으로 간주합니다.

- 제안서는 규격서에서 규정한 모든 항목의 규격기준에 따라 명확하고 상세하게 기술하여 제출하여야 합니다.

- 제안은 제안요청사항이 최대한 반영되도록 작성하여야 합니다.

- 제안서의 모든 내용은 객관적으로 입증할 수 있어야 하며, 그 내용이 허위로 확인될 경우 또는 우리 기관의 요구에 입증하지 못하는 경우는 평가대상에서 제외합니다.

- 장비의 설계, 제작, 시험 및 납품, 하자보증과 관련하여 타인 또는 외국의 권리나 특허, 실용신안, 상표, 의장(지적소유권)등의 권리보호에 따른 사항이 있을 경우 명시하여야 합니다.

- 제안 관련 문의처: 규격서별 담당자 문의 바람

2.2. 항목별 작성 요령

- 제안서는 규격 심사기준 평가표를 참조하여 자유롭게 작성합니다.

작 성 항 목	작 성 방 법	비 고
Ⅰ. 제안 개요	o 해당사업의 제안요청 내용을 명확하게 이해하고 본 제안의 목적, 범위, 전제조건 및 제안의 특징 및 장점을 요약	제안서 (자체 서식)
Ⅱ. 일반부문
1. 제안사 경영상태	o 제안사의 일반현황 및 주요연혁, 주요사업분야, 최근년도의 자본금 및 분야별 매출액 제시	붙임 4 작성
	o 신용평가등급확인서 제출	신용평가등급 확인서
Ⅲ. 기술부문
1. 장비사양	o 각 장비의 제품명, 제조회사, 세부사양을 구체적으로 제시할 수 있는 규격서와 카탈로그 제시	붙임 3 작성, 규격서 및 카탈로그 제출
Ⅳ. 관리부문
1. 하자보증(유지보수) 계획	o 하자보증을 위한 부품수급의 용이성 o 시스템 하자보증 및 인력운영 계획(1년간 하자보증 보장)	제안서 (자체서식)
2. 교육훈련 계획	o 장비 교육훈련 계획 제시	제안서 (자체서식)

※필요시 추가 기술 가능

2.3. 제안서의 평가 방법

- 수요기관의 장비도입 심의위원회에서 객관적이고 공정한 절차에 의해 제안서를 평가합니다.

- 심의위원회는 5인 이상의 위원으로 구성하며, 각 제안사가 제출한 일반, 기술, 사업관리 부문에 대해서 제안서를 종합적으로 평가합니다.(비대면 평가)

- 각 제안사 중 종합평가에서 총 85점 이상(100점 기준)의 점수를 획득한 업체를 적격자로 판단 적격자에 한하여 가격입찰서를 개찰하고, 예정가격 이하 최저가격으로 입찰한 업체를 낙찰자로 선정합니다.

- 제안서평가 기관의 장은 제안서 평가 종료 후 평가결과를 개별업체 통보(평가위원별・항목별 평가점수) 후 전자조달 시스템 또는 수요기관 정보처리장치 등을 통해 공개하며, 평가결과 공개 시 평가위원명은 비공개로 합니다.

단, 제안서 평가결과에 개인정보, 영업비밀 및 다른 법령에 따라 공개가 제한되는 정보가 포함되어 있을 경우 평가결과의 일부 또는 전부를 공개하지 아니할 수 있습니다. 이 경우 전자조달시스템 또는 발주기관의 정보처리장치에 제안서 평가결과를 공개하지 않는다는 취지와 그 사유를 게재하여야 합니다.

3. 납품업체 준수사항

3.1 계약내용 및 이의의 해석

- 동등이상의 규격 납품이 가능하며, 공급업체는 계약 전 공급하고자 하는 장비의 규격을 사용자에게 제출하여, 공고규격과 부합 여부를 반드시 확인 후 계약 및 공급하도록 하여야 한다.

- 납품업체는 계약서 내용에 명시되는 기기 및 구성품 등 일체를 공급하여야 하며 본 규격서에 명시되어 있지 않은 사항 또는 불명확하다고 생각되는 사항은 계약 전에 우리 기관과 조달청의 해석 및 의견을 확인하여야 하며, 계약 후에는 협의 후 결정하여야 합니다.

- 납품업체는 본 제안서에 명시되지 않았더라도 기능적, 효율적 운용에 필요한 기기, 예비부품, 소모품 등은 계약사항에 포함된 것으로 간주하고 납품하여야 합니다.

- 규격서에 표시되었지만 사양에 언급되지 않았거나, 사양에 포함되었지만 구성품에 표시되지 않은 사항은 서로 보완효력을 가지며, 본 계약에 포함된 것으로 간주합니다.

3.2 납품업체의 의무

- 납품업체는 장비의 운반, 납품, 설치, 검사 및 시운전에 대한 전반적인 책임이 있으며, 모든 구성품은 정상동작 상태 하에서 파손 또는 변형이 없이 충분한 성능을 보증하여야 합니다.

- 장비를 납품 설치함에 있어 꼭 필요한 부분의 누락 또는 생략이 되었을 경우 납품업체는 이를 무상으로 보완하여야 합니다.

- 본 사양에 의해 납품된 장비의 하자, 제3자의 특허권 등 문제점 발생 시 이에 대한 책임은 납품업체에게 있습니다.

- 본 제품을 납품하여 설치 및 운전 시 납품업체의 기술자는 제품의 설치 및 시운전을 포함한 정상적인 가동에 필요한 모든 기술적인 업무를 지원하여야 합니다.

- 납품업체는 신품장비로 제안해야 하며, 재제조 또는 중고장비는 제안할 수 없습니다.

3.3 포장 및 운반

- 포장은 장비 및 부품의 운반 및 보관 중 손상이 발생하지 않도록 견고한 포장을 하여야 하며, 외부에서 보기 쉬운 곳에 색채 및 기호 등으로 각 기기의 번호, 명칭 등을 표시하여야 합니다.

- 장비의 운반중 장비의 기능 및 성능에 영향을 미치는 손상이 발생했을 경우에는 이에 대한 사후처리 및 원형복구는 납품업체의 책임 하에 이행하여야 합니다.

3.4 장비의 가동조건

- 동 장비는 특별히 규정하지 않는 한 정상상태로 가동되도록 설계, 제작되어야 합니다.

3.5 설치

- 설치작업 이전에 반드시 설치장소에 대한 기초상태 등 제반 여건을 확인한 후에 장비를 설치하여야 합니다.

3.6 안전대책 및 책임

- 납품업체는 장비설치 후 시운전 완료시까지 제반 안전대책을 수립하여 안전에 대비하여야 합니다.

3.7 산업재산권의 보호

- 본 장비의 설계, 제작, 시험 및 납품, 하자보증(유지보수)과 관련하여 타인 또는 외국의 권리나 특허, 실용신안, 상표, 의장(지적소유권)등의 권리보호에 따른 문제점이 발생되지 않도록 해야 하며 발생 시 이에 대한 처리책임은 납품업체에게 있습니다.

- 동 장비의 설치완료 및 하자담보책임기간 완료 후 우리 기관은 상기 특허, 실용신안 등의 재산권을 사용할 권리를 가지며 납품업체는 이에 대한 이의를 제기할 수 없습니다.

3.8 교육훈련(기술지도)

- 납품업체는 기기별 운전 정비 및 관리에 필요 시 교육훈련을 시행하여야 합니다.

3.9 시운전

- 납품업체는 시운전에 필요한 모든 사항이 명시된 시운전 계획서 및 시험 점검표(평가항목, 사양서, Catalogue 등)를 제출하고 감독관 입회하에 시운전을 시행하여야 합니다.

- 시운전 불합격 시에는 즉시 결함부분을(평가항목, 규격서 충족) 시정하여 재시행 하여야 하며, 이에 합격하지 못할 경우 시정하여 보완하여야 합니다.

3.10 보증

- 장비의 하자담보책임기간은 운영부서에서 인수한 후 1년으로 하며, 이 기간 동안 하자보증서비스를 제공해야 합니다.

- 이 기간 내에  소모품을 제외한 기기 결함 등으로 고장 또는 파손되었을 경우, 납품업체는 우리 기관에서 지정하는 기일 내에 무상으로 신속하게 수리를 완료 하여야합니다.

4. 기타 사항

- 제안서는 제출기한 내에 도착하여야 하며 그렇지 않은 경우에는 제안 의사가 없는 것으로 간주합니다.

- 제안서의 평가에 있어서 필요한 서류가 첨부되어 있지 않거나 제출된 서류가 불명확하여 인지할 수 없는 경우에는 제안서 내용의 변경이 없는 경미한 사항에 한하여 기한을 정하여 보완 가능합니다.

- 우리 기관의 사업계획 변경으로 본 제안서의 일부 또는 전부가 변경되거나 취소될 경우는 상호 협의에 따릅니다.

- 제출된 제안서는 일체 반환 되지 않으며 본 제안과 관련된 일체의 소요 비용은 제안사의 부담으로 합니다.

- 제안서에 의거 제출된 내용은 추후 낙찰자로 선정 시 계약의 이행조건으로 봅니다. 다만, 그 내용은 공고 규격의 장비 사양을 충족하여야 합니다.

- 제안사는 장비의 품질향상을 위해서 동등 이상의 제품으로 제안 및 납품 가능하나, 수요기관 승인이 반드시 선행되어야 합니다.

- 제반 제출서류는 사실과 같이 작성되어야 하며 만약, 허위의 내용이 밝혀 질 경우  “국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제76조”에 의거 부정당업자 제재 대상임을 참고하여 주시기 바랍니다.

붙임 1

물품구매규격서

품목번호	세부품명번호 (물품분류번호)	세부품명	단위	수량
01	4110630701 (41106307)	유전자 증폭기	SET	1
Ⅰ. Feature (일반적인 사항, 특징, 특색 등 기술) 1. 컴팩트한 디자인과 경량으로 5 인치 칼라 패널을 이용한 간편한 full 터치 방식이다. 2. 이 장비는 0.2ml_tube 나 0.2ml_96well plate 모두 사용이 가능하다. 3. 최신 반도체 기술로 높은 온도 균일성을 제공한다. 4. 최대 가열 속도는 4.5℃/sec 를 제공한다. 5. 최대 냉각 속도는 4.0℃/sec 를 제공한다. 6. 최대 30℃의 좌우 블록의 온도 차를 설정할 수 있다 (Gradient 기능). 7. 소형의 컴팩트한 디자인과 경량으로 인해 실험 공간의 확보가 용이하다. 8. USB 메모리로 프로그램 이동이 용이하다. 9. 터치다운 기능 사용 가능(온도 증감을 조절). Ⅱ. Specification (세부규격) 1. 외형 ： 185mm（W）×280mm（D）×165mm（H） 2. 중량 ： 4.3 kg 3. 전원 ： AC 100～240V、50/60Hz、6.6~3.1A 4. 설정온도범위 ： 4~99.9℃ 5. 샘플용량 ： 96×0.2 ml 6. 가열속도 ： 최대 4.5℃／초 7. 냉각속도 ： 최대 4℃／초 8. 온도균일성 ： ±0.5℃ (50℃) 9. 온도정확도 ： ±0.5℃ 10. 온도표시해상도 ： 0.1℃ 11. Gradient 온도설정범위 ： 30～99.9℃ 12. Gradient 온도차이 ： 0.1~30℃ 13. Heat Lid 온도범위 ： 30~110℃ 14. 최대 Step 수 ： 30 15. 최대 Cycle 수 ： 99 16. 반응시간 증가/감소 ： －599~＋599s 17. 온도 증감 ： －9.9～＋9.9℃ 18. program 일시 정지 기능 ： 있음 19. 디스플레이 ： 5 인치 칼라 터치패널, 800×480 픽셀 20. 프로그램보존 수 ： ＜500 Ⅲ. Accessories (악세사리) 1. 사용자 및 관리 매뉴얼 1 set 2. 전원 케이블 및 터치펜 1 set 3. Spin Down Centrifuge 1 set -1.5ml 8 hole / Ⅳ. Remarks (비고) 1) 제품하자담보책임기간 : 1년(천재지변 및 부주의로 인한 파손 제외) 2) 납기 : 계약 후 100일 이내 3) 납품조건 : 현장설치도 4) 공급업체가 제품의 설치 및 테스트를 진행하되, 제조사에서 인증받은 자가 작업을 수행한다. 5) 운송비 등 설치와 관련해서 발생하는 비용은 공급업체가 부담한다. 6) 동등 이상의 규격 납품이 가능하며, 납품업체는 계약 전 공급하고자 하는 장비의 규격을 사용자에게 제출하여 공고규격과 부합 여부를 반드시 확인 후 계약 및 납품하여야 한다. (이견이 있을 시에는 공고규격으로 납품하여야 한다) 요구 학과 : 분자생명공학전공학과 요구자 성명 : 고영진 연락처 : 064-754-3354 성명 : 박형태 연락처 : 064-754-3341 납품장소 : 분자생명공학전공학과 지정장소 ※ 납품 전 학과를 통해 납품 장소 등을 확인

물품구매규격서

품목번호	세부품명번호 (물품분류번호)	세부품명	단위	수량
02	4111331901 (41113319)	기타 수질분석기 (pH/EC meter)	SET	1
Ⅰ. Feature (일반적인 사항, 특징, 특색 등 기술) ◦ 신형 디지털 프로브 채용(프로브 정보 자동 식별) ◦ 2ch 타입은 각 ch 연결 프로브의 조합이 자유로움 ◦ 휴대하기 편한 슬림 디자인 ◦ 백라이트 기능 ◦ 방수구조(IP67: 1m, 30분까지 침적 허용) ◦ 데이터 메모리 기능(1500데이터) ◦ USB 표준장비 (PC 연결 가능) ◦ 외부 프린터 연결 가능 (프린터 별매) ◦ pH 프로브, ORP 프로브는 전극부만 교환 가능 Ⅱ. Specification (세부규격) Ⅲ. Accessories (악세사리) 1. 본체 1 set 2. 사용자 및 관리 매뉴얼 1 book Ⅳ. Remarks (비고) 1) 제품하자담보책임기간 : 1년(천재지변 및 부주의로 인한 파손 제외) 2) 납기 : 계약 후 100일 이내 3) 납품조건 : 현장설치도 4) 공급업체가 제품의 설치 및 테스트를 진행하되, 제조사에서 인증받은 자가 작업을 수행한다. 5) 운송비 등 설치와 관련해서 발생하는 비용은 공급업체가 부담한다. (전기 관련 사항은 제외. 220V, 30A 단독 전원 필요, 전용 소켓 제공) 6) 동등 이상의 규격 납품이 가능하며, 납품업체는 계약 전 공급하고자 하는 장비의 규격을 사용자에게 제출하여 공고규격과 부합 여부를 반드시 확인 후 계약 및 납품하여야 한다. (이견이 있을 시에는 공고규격으로 납품하여야 한다) 요구 학과 : 원예환경전공 요구자 성명 : 곽나영 연락처 : 064-754-3307 납품장소 : 감귤화훼과학기술센터 화훼 및 사회원예학 연구실 ※ 납품 전 학과를 통해 납품 장소 등을 확인

물품구매규격서

품목번호	세부품명번호 (물품분류번호)	세부품명	단위	수량
03	4111560301 (41115603)	pH측정기	SET	1
Ⅰ. Feature (일반적인 사항, 특징, 특색 등 기술) ◦ 시료 ID 및 사용자 ID 입력 및 표시 가능 ◦ 소프트키로 버튼 조작이 쉬워짐 ◦ 배터리 잔량 표시 ◦ 2,000개 데이터 저장 ◦ RS232, USB 커넥터로 데이터 전송 가능 ◦ 모든 화면 한국어 지원 Ⅱ. Specification (세부규격) ◦ pH 및 mV 값 동시 표시 ◦ USA/NIST, DIN 타입의 버퍼를 자동 인식하며, 최대 5점 보정 가능 ◦ ORP 전극 연결 시, 산화환원전위 (ORP) 측정 가능 ◦ 보정 편집 가능: 보정 에러가 표시되거나 표준용액이 잘못 된 값으로 인식 될 경우, 다시 측정 하거나, 삭제하거나, 값을 직접 입력 할 수 있음 측정항목 : pH 단위가 pH일 때 : -2.000~20.000 (정확도 : ±0.002 ) 단위가 mV/RmV일 때 : ±2000.0(정확도 : ±0.2mV or 0.05%) 2. 측정항목 : 온도 : -5 ~ 105 °C, 23 ~ 221 °F / (DO) 0 ~ 50 °C, 32 ~ 122 °F (정확도 : ±0.1°C) Ⅲ. Accessories (악세사리) 1. 본체 1 set 2. 사용자 및 관리 매뉴얼 1 book Ⅳ. Remarks (비고) 1) 제품하자담보책임기간 : 1년(천재지변 및 부주의로 인한 파손 제외) 2) 납기 : 계약 후 100일 이내 3) 납품조건 : 현장설치도 4) 공급업체가 제품의 설치 및 테스트를 진행하되, 제조사에서 인증받은 자가 작업을 수행한다. 5) 운송비 등 설치와 관련해서 발생하는 비용은 공급업체가 부담한다. (전기 관련 사항은 제외. 220V, 30A 단독 전원 필요, 전용 소켓 제공) 6) 동등 이상의 규격 납품이 가능하며, 납품업체는 계약 전 공급하고자 하는 장비의 규격을 사용자에게 제출하여 공고규격과 부합 여부를 반드시 확인 후 계약 및 납품하여야 한다. (이견이 있을 시에는 공고규격으로 납품하여야 한다) 요구 학과 : 원예환경전공 요구자 성명 : 곽나영 연락처 : 064-754-3307 납품장소 : 감귤화훼과학기술센터 화훼 및 사회원예학 연구실 ※ 납품 전 학과를 통해 납품 장소 등을 확인

물품구매규격서

품목번호	세부품명번호 (물품분류번호)	세부품명	단위	수량
04	4111560902 (41115609)	전도도측정기 (EC meter)	SET	1
Ⅰ. Feature (일반적인 사항, 특징, 특색 등 기술) ◦ 시료 ID 및 사용자 ID 입력 및 표시 가능 ◦ 소프트키로 버튼 조작이 쉬워짐 ◦ 배터리 잔량 표시 ◦ 2,000개 데이터 저장 ◦ RS232, USB 커넥터로 데이터 전송 가능 ◦ 모든 화면 한국어 지원 Ⅱ. Specification (세부규격) ◦ 염도 측정 위해서 실용염도 또는 천연해수곡선 선택 가능 ◦ 보정 편집 가능 ◦ 전도도 측정 시, 선형, 비선형, nLFu, EP 온도 보상 곡선 선택 - 5, 10, 15, 20 ℃ 기준 설정 가능 1. 측정항목 : 전도도 단위가 전도도일 때 : 0.001 μS/cm ~ 3000 mS/cm (정확도 : 0.5 % ±1 digit ) 단위가 비저항일 때 : 2 Ω ~ 100 MΩ (정확도 : 0.5 % ±1 digit ) 단위가 염도일 때 : 0.01 ~ 80.0 ppt (정확도 : ±0.1 ) 단위가 TDS일 때 : 0 ~ 200 ppt (정확도 : 0.5 % ±1 digit ) *ppt: part per thousand 2. 측정항목 : 온도 : -5 ~ 105 °C, 23 ~ 221 °F / (DO) 0 ~ 50 °C, 32 ~ 122 °F (정확도 : ±0.1°C) Ⅲ. Accessories (악세사리) 1. 본체 1 set 2. 사용자 및 관리 매뉴얼 1 book Ⅳ. Remarks (비고) 1) 제품하자담보책임기간 : 1년(천재지변 및 부주의로 인한 파손 제외) 2) 납기 : 계약 후 100일 이내 3) 납품조건 : 현장설치도 4) 공급업체가 제품의 설치 및 테스트를 진행하되, 제조사에서 인증받은 자가 작업을 수행한다. 5) 운송비 등 설치와 관련해서 발생하는 비용은 공급업체가 부담한다. (전기 관련 사항은 제외. 220V, 30A 단독 전원 필요, 전용 소켓 제공) 6) 동등 이상의 규격 납품이 가능하며, 납품업체는 계약 전 공급하고자 하는 장비의 규격을 사용자에게 제출하여 공고규격과 부합 여부를 반드시 확인 후 계약 및 납품하여야 한다. (이견이 있을 시에는 공고규격으로 납품하여야 한다) 요구 학과 : 원예환경전공 요구자 성명 : 곽나영 연락처 : 064-754-3307 납품장소 : 감귤화훼과학기술센터 화훼 및 사회원예학 연구실 ※ 납품 전 학과를 통해 납품 장소 등을 확인

물품구매규격서

품목번호	세부품명번호 (물품분류번호)	세부품명	단위	수량
05	4110630701 (41106307)	유전자 증폭기	SET	1
Ⅰ. Feature (일반적인 사항, 특징, 특색 등 기술) 1. 컴팩트한 디자인과 경량으로 5 인치 칼라 패널을 이용한 간편한 풀 터치 방식이다. 2. 이 장비는 0.2ml_tube 나 0.2ml_96well plate 모두 사용이 가능하다. 3. 최신 반도체 기술로 높은 온도 균일성을 제공한다. 4. 최대 가열 속도는 4.5℃/sec 를 제공한다. 5. 최대 냉각 속도는 4.0℃/sec 를 제공한다. 6. 최대 30℃의 좌우 블록의 온도 차를 설정할 수 있다 (Gradient 기능). 7. 소형의 컴팩트한 디자인과 경량으로 인해 실험 공간의 확보가 용이하다. 8. USB 메모리로 프로그램 이동이 용이하다. 9. 터치다운 기능 사용 가능(온도 증감을 조절). Ⅱ. Specification (세부규격) 1. 외형 ： 185mm（W）×280mm（D）×165mm（H） 2. 중량 ： 4.3 kg 3. 전원 ： AC 100～240V、50/60Hz、6.6~3.1A 4. 설정온도범위 ： 4~99.9℃ 5. 샘플용량 ： 96×0.2 ml 6. 가열속도 ： 최대 4.5℃／초 7. 냉각속도 ： 최대 4℃／초 8. 온도균일성 ： ±0.5℃ (50℃) 9. 온도정확도 ： ±0.5℃ 10. 온도표시해상도 ： 0.1℃ 11. Gradient 온도설정범위 ： 30～99.9℃ 12. Gradient 온도차이 ： 0.1~30℃ 13. Heat Lid 온도범위 ： 30~110℃ 14. 최대 Step 수 ： 30 15. 최대 Cycle 수 ： 99 16. 반응시간 증가/감소 ： －599~＋599s 17. 온도 증감 ： －9.9～＋9.9℃ 18. program 일시 정지 기능 ： 있음 19. 디스플레이 ： 5 인치 칼라 터치패널, 800×480 픽셀 20. 프로그램보존 수 ： ＜500 Ⅲ. Accessories (악세사리) 1. 사용자 및 관리 매뉴얼 1 set 2. 전원케이블 및 터치펜 1 set 3. 8-strip tube 1 pk Ⅳ. Remarks (비고) 1) 제품하자담보책임기간 : 1년(천재지변 및 부주의로 인한 파손 제외) 2) 납기 : 계약 후 100일 이내 3) 납품조건 : 현장설치도 4) 공급업체가 제품의 설치 및 테스트를 진행하되, 제조사에서 인증받은 자가 작업을 수행한다. 5) 운송비 등 설치와 관련해서 발생하는 비용은 공급업체가 부담한다. 6) 동등 이상의 규격 납품이 가능하며, 납품업체는 계약 전 공급하고자 하는 장비의 규격을 사용자에게 제출하여 공고규격과 부합 여부를 반드시 확인 후 계약 및 납품하여야 한다. (이견이 있을 시에는 공고규격으로 납품하여야 한다) 요구 학과 : 바이오소재전공 요구자 성명 : 강필성 연락처 : 064-754-3340 성명 : 강필성 연락처 : 064-754-3340 납품장소 : 바이오소재전공 지정장소 ※ 납품 전 학과를 통해 납품 장소 등을 확인

물품구매규격서

품목번호	세부품명번호 (물품분류번호)	세부품명	단위	수량
06	4111560301 (41115603)	pH 측정기	SET	2
Ⅰ. Feature (일반적인 사항, 특징, 특색 등 기술) 백라이트 장착된 5인치 대형 디스플레이 화면의 상태 확인 가능한 여러 아이콘으로 인한 장비 신뢰도 향상 단순한 버튼 배치와 화면에 표시되는 도움말은 보정과 설정 메뉴 선택을 도와줌 크고 유용한 정보가 표시되는 화면은 pH나 mV 값, 온도 (ºC 혹은 ºF), 보정 정보, 전원 공급, 측정 완료 시점, 안정화에 대한 주요 정보를 선명하게 보여줌 ORP 전극 호환 사용 가능 AUTOREAD™ 은 안정된 측정값은 스크린에 표시하고, 값이 안정화되면 ready 표시자가 표시됨 데이터 500개 저장 가능 프린터 및 PC로 데이터 및 보정 로그 기록 출력 가능 측정 및 보정 로그의 날짜 및 시간 저장 가능하며 GLP/GMP 적용 가능 최대 5점 보정 가능 USA/NIST, DIN 타입의 버퍼를 자동 인식 진행 상황 확인을 위해 보정 기울기 데이터 쉽게 불러옴 패키지에 포함된 새로운 디자인의 전극 홀더로 내구성 및 전극 보관 용이 IP54 등급의 본체 3년 미터 품질 보증 Ⅱ. Specification (세부규격) 1. pH 측정범위 : -2.000 to 18 분해능 : 0.1, 0.01, 0.001 정확도 : ±0.005 pH 보정 수 : 5 2. mV 측정범위-mV :±2000.0 mV 분해능 :0.1 정확도 :±0.2 mV or ±0.05 % 상대 mV 보정 :가능 3. 온도 측정범위 :-5 to 105 °C, 23 to 221 ºF 분해능 :0.1 정확도 :±0.3 온도 보상 :자동 혹은 수동 오도 오프셋 보정 :가능 4. 데이터 저장 저장 개수 :500 저장 기능 :수동, 자동 데이터 편집 :Delete last reading or all 5. 입력단자 pH 전극 :BNC ATC 전극 :8-pin mini-DIN 6. 전원 AC 어댑터 :100-240 VAC, 50-60Hz, 9 DC adapter, 1.3A Ⅲ. Accessories (악세사리) 1. pH/온도 전극 1 ea 2. pH 4.01 버퍼, 60mL 1 ea 3. pH 7.00 버퍼, 60mL 1 ea 4. pH 10.01 버퍼, 60mL 1 ea 5.보관 용액, 60mL 1 ea 6. 세척 용액, 30mL 1 ea 7. 전극 스탠드 1 ea 8. 전원 어댑터 1 ea 9. DNA 머피드 전기영동 1 ea 10. RC Spinner(1.5ml 6홀/0.2ml 16홀) 1 ea Ⅳ. Remarks (비고) 1) 제품하자담보책임기간 : 1년(천재지변 및 부주의로 인한 파손 제외) 2) 납기 : 계약 후 100일 이내 3) 납품조건 : 현장설치도 4) 공급업체가 제품의 설치 및 테스트를 진행하되, 제조사에서 인증받은 자가 작업을 수행한다. 5) 운송비 등 설치와 관련해서 발생하는 비용은 공급업체가 부담한다. 6) 동등 이상의 규격 납품이 가능하며, 납품업체는 계약 전 공급하고자 하는 장비의 규격을 사용자에게 제출하여 공고규격과 부합 여부를 반드시 확인 후 계약 및 납품하여야 한다. (이견이 있을 시에는 공고규격으로 납품하여야 한다) 요구 학과 : 바이오메디컬정보학과 요구자 성명 : 박세필 연락처 : 064-754-4652 성명 : 오혜린 연락처 : 064-754-3323 납품장소 : 바이오메디컬정보학과 지정장소 ※ 납품 전 학과를 통해 납품 장소 등을 확인

물품구매규격서

품목번호	물품분류번호 (물품식별번호)	세부품명	단위	수량
07	4112151401 (41121514)	피펫펌프	ea	2
Ⅰ. Feature (일반적인 사항, 특징, 특색 등 기술) 1. 보다 가벼워진 무게 2. Fast, Medium, Slow 총 3단으로 속도 조절이 가능하고 쉽고 정밀한 컨트롤이 가능 (Fast mode 로 50ml 가지 흡입하는 시간 : 5초) 3. 더 빠른 속도로 분주 할 수 있는 Speed Mode가 추가되어 있어 신속한 작업 가능 4. 쉬운 배터리 교체 (9V Ni-MH) 5. 1ml부터 100ml 까지 다양한 용량의 피펫 사용가능 Ⅱ. Specification (세부규격) 1. 크기 : 5.5“ 2. 무게 : 7.5 oz 3. 용량 : 1 ~100ml 파이펫 4. 배터리 : 9 Volt Ni-MH (8.4V/750 mAh) Ⅲ. Accessories (악세사리) 1. Holster-type wall bracket 1 ea 2. T.C filter 5pcs 1 ea 3. 220V 충전기 1 ea Ⅳ. Remarks (비고) 1) 제품하자담보책임기간 : 1년 2) 납기 : 계약 후 100일 이내 3) 납품조건 : 현장설치도 4) 교육 : 납품업체는 기기 운영에 필요한 교육을 실시하여야 하며 계획 및 일정을 수요기관과 협의하여야 한다(교육과 관련한 제반경비 납품업체 부담). 5) 동등이상의 규격 납품이 가능하며, 납품업체는 계약 전 공급하고자 하는 장비의 규격을 사용자에게 제출하여 공고규격과 부합여부를 반드시 확인 후 계약 및 납품하여야 한다. (이견이 있을 시에는 공고규격으로 납품하여야 한다) 요구 학과 : 동물생명공학전공 요구자 성명 : 류연철 연락처 : 064-754-3332 성명 : 김다현 연락처 : 064-754-3330 납품장소 : 동물생명공학전공 지정장소 ※ 납품 전 학과를 통해 납품 장소 등을 확인

물품구매규격서

품목번호

세부품명번호

(물품분류번호)

세부품명

단위

수량

08

4110381101

(41103811)

회전식진탕기

SET

1

1. well plate mix의 개요

1-1. 특징 (적용기술에 따른 제품의 특징(효과. 특장점))

BLDC 모터 사용으로 인한 내구성 증대 및 소음 감소

최대 2,000rpm(MF2기준)으로 빠르게 Mixing 가능(온도조절기능없음)

Voltex용으로 사용 가능

MF2 : 2 Zone, MF4 : 4 Zone

타이머 내장 및 알람 기능을 통한 시간 활용 가능(99min 59sec)

96 well PCR plate, 8-Strip PCR tube, 0.2ml PCR tube, 1.5ml/2ml Tube 사용 가능 (Sponge Rack 별도 구매)

SR200 : 0.2ml Tube(96ea 사용가능), 8-Strip PCR tube(12ea 사용가능), 96 well PCFR plate (1ea 사용가능)

SR1500 : 0.5ml tube(15ea 사용가능), 1.5ml/2ml Tube(24ea 사용가능)

CE 인증

2. 규격

품명	well plate mix
규격	2W
속도 범위	300~2,000 rpm
궤도	3mm
모터	BLDC Mortor
타이머	99 min 59 sec
크기	180 × 320 × 100
Wattage	30W
Power	AC100 ~ 240V, 50/60Hz
무게	3.5Kg

3. Accessories

Specification : 0.2ml Tube : 96EA
or 8-Strip PCR tube : 12EA
or 96 well PCR plate : 1EA

Ⅳ. Remarks  (비고)

1) 제품하자담보책임기간 : 1년

2) 납기 : 계약 후 100일 이내

3) 납품조건 : 현장설치도

4) 교육 : 납품업체는 기기 운영에 필요한 교육을 실시하여야 하며 계획 및 일정을 수요기관과 협의하여야 한다(교육과 관련한 제반경비 납품업체 부담).

5) 동등이상의 규격 납품이 가능하며, 납품업체는 계약 전 공급하고자 하는 장비의 규격을 사용자에게 제출하여 공고규격과 부합여부를 반드시 확인 후 계약 및 납품하여야 한다.

(이견이 있을 시에는 공고규격으로 납품하여야 한다)

요구 학과 : 동물생명공학전공

요구자 성명 : 손영옥   연락처 : 064-754-3331

성명 : 김다현   연락처 : 064-754-3330

납품장소 : 동물생명공학전공 지정장소

※ 납품 전 학과를 통해 납품 장소 등을 확인

물품구매규격서

품목번호	세부품명번호 (물품분류번호)	세부품명	단위	수량
09	4016160201 (40161602)	공기청정기 (실험실용 유해가스 정화 장치)	SET	2
Ⅰ. Feature(일반적인 사항, 특징, 특색 등 기술) 1. 본 기기는 실험실 내에서 실내 공기를 오염시키는 오염원이 여러 가지 존재하고, 이 오염원 들을 모두 제거할 수 없기 때문에 실내로 확산되는 유해가스와 미세먼지를 제거하여 연구자의 건강과 안전을 지키기 위한 기기이다. Ⅱ. System configuration(장비 구성) 1. 주장비 -------------------------------------------------------------------- 1SET 1) 공기청정기(실험실용 유해가스 정화 장치) 2. 액서사리 ------------------------------------------------------------------- 1SET Ⅲ. Specification(세부규격) 1. 주장비(유해가스 정화 장치) 1) 풍량 풍속의 조절이 가능하여 상황에 따라 효율을 극대화 할 수 있다. 2) 유해가스 제거 필터 장. 탈착 시 사용자가 교환하기 편리한 구조이다. 3) 사용자가 직접 이동 및 설치가 간편하다. 4) 장비의 작동 시 사용자의 안전과 환경보호를 위해 여타의 추가 유해가스(오존등)가 발 생하지 않는다. 5) 유해가스 제거 필터의 교환 시기를 알려주어 연구원의 건강과 연구실 환경 유지에 적합하다. 6) 제품 자체 부식을 방지하기 위해 도장이 깔끔하다. 7) 실시간으로 미세먼지를 표시하고 미세먼지 농도에 따라 풍량 풍속이 자동으로 조절되어 즉각적으로 최대의 효율로 오염을 제거한다. 8) 휘발성 유기화합물(VOC)의 농도를 실시간으로 모니터링 한다. 9) 공기청정기 (실험실용 유해가스 정화장치) - BODY 재질 : Metal Plate and Surface Spray - 외부 Size : W330×D330×H690 - 장착 센서 : PM2.5 and TVOC - 컨트롤러 : Touch Button, Five Speeds - 사용 면적 : 최대 88㎡(27평) - 무게 : 20kg - 소비 전력 : 28~135w( 풍속 단계별 차이) - 소음 : 30~60dB - 모터의 성능 · Wind Speed(m/s) : 1단(0.8), 2단(1.37), 3단(1.75), 4단(2.23), 5단(3.5) · Circulating Air(CMM) : 1단(2.5), 2단(4.3), 3단(5.5), 4단(7), 5단(10.8) · Particles CADR : 1단(2.5), 2단(4.3), 3단(5.8), 4단(7.2), 5단(10.8) - 컨트롤러 기능 : PM2.5 Sensor 상태표시VOC Sensor 상태표시, 소프트터치버튼, 예약기능, 터보 - 필터의 구성 · Pre Filter - 300um이상 미립자 포집 및 다양한 바이러스(폐렴, 사스, 신종플루, 조류인플루엔자, MERS등), 박테리아, 곰팡이균 등을 물리적 방법으로 살균 · Medium Filter - 1차 바이오쉴드 pre filter에서 제거 되지 않은 300um이하~0.3um 이상 사이즈 미립자 포집 및 바이러스, 박테리아, 곰팡이 균들을 화학적 방법으로 향균 및 살균 · Gas Removal Filter - 고농도 실록산 및 VOC의 흡착능력(BTX기준22g/활성탄100g)이 우수한 첨착활성탄에 비해 흡착능력 우수)을 사용하여 염산, 황화수소, 포름알데히드, 벤젠, 톨루엔, 자일렌등 유해가스를 높은 효율로 제거 · HEPA-Filte - 0.3um이상의 미립자를 99.97%제거 - 필터의 조건 · 청정화능력 10.0㎡/min이상, 아세트알데하이드 99.5%이상 제거, 포름알데하이드 92% 이상 제거, 톨루엔 99.5%이상 제거, 아세트산 99.5%이상 제거 효율을 가져야 한다. (one pass 효율) · KCL 필터 공인성적서를 취득하여야 하며, 성적서 방식 또한 사용자 의뢰방식이 아닌 공인방법(제품이 필터와 조립된 상태로 TEST진행)으로 진행 할 것. · 생활 냄새 및 가스 제거용으로 가정용공기청정기에 널리 사용되는 일반적 활성탄이 아닌 높은 수율로 실험실내 유해가스를 제거 할 수 있는 개질 첨착 활성탄을 사용하여 극성, 비극성 유해가스를 효과적으로 제거 할 수 있어야 함. - KC 전자파 적합등록을 받은 제품을 납품 한다. - KC 전기 안전인증을 획득한 제품을 납품 한다. Ⅳ. Accessories(악세사리) 1) 전원 케이블 ----------------------------------------------------------------- 1EA 2) 장비 컨트롤러 -------------------------------------------------------------- 1EA 3) 유해가스정화장치 필터 ------------------------------------------------------- 1EA Ⅴ. Remarks(비고) 1) 제품 하자 담보 책임기간 : 1년 2) 납기 : 계약 후 100일 이내 3) 납품조건 : 현장 설치도 4) 교육 : - 설치 및 운용 교육은 제조사로부터 인증받은 엔지니어에 의해 무상 제공 되어야 함 - 납품업체는 기기 운영에 필요한 교육을 실시하여야 하며, 계획 및 일정을 수요기관과 협의하여야 한다.(교육 관련 제반경비 납품업체 부담함.) 5) 동등이상의 규격 납품이 가능하며, 납품업체는 계약 전 공급하고자 하는 장비의 규격을 사용자에게 제출하여 공고규격과 부합 여부를 반드시 확인 후 계약 및 납품하여야 한다.(이견이 있을 시에는 공고규격으로 납품하여야 한다.) 요구 학과 : 식물자원환경전공 요구자 성명 : 박원표 연락처 : 064-754-3317 성명 : 이희선 연락처 : 064-754-3316 납품장소 : 식물자원환경전공 지정장소 ※ 납품 전 학과를 통해 납품 장소 등을 확인

물품구매규격서

품목번호	물품분류번호 (물품식별번호)	세부품명	단위	수량
10	2413160201 (24131602)	상업용냉동고 (시약용냉동고)	SET	1
Ⅰ. Feature (일반적인 사항, 특징, 특색 등 기술) ▪ 고정밀 디지털 퍼지 제어기에 의한 최상의 온도 정밀도 실현 ▪ 각종 검체보존, 물질관리, 검사, 미생물, 연구 등 광범위한 분야에서 사용가능. ▪ 인체공학적 7인치 풀 터치 스크린 TFT LCD (Smart-LabTM Controller) ▪ WiReTM 앱과 웹서비스 제공 ▪ 자동 데이터 저장, 저장 관리 기능, 자가 진단 기능 ▪ WiFi 로 인터넷 연결 기능 탑재 ▪ Simplified Hi-Efficiency Freezing System – 한 개의 컴프레서를 이용한 간단한 구조로도 초저온 냉각성능 실현 - 고장확률이 적으며 내구성 증대 ▪ Upright Type 냉동고 ▪ 자동 음압 해제 기능으로 도어를 닫았다가 다시 열어도 쉽게 열림 ▪ 도어 잠금장치와 도어 제어 역할이 인체공학적으로 디자인 된 견고한 도어 손잡이 ▪ 환경중시, 오존층을 파괴하지 않는 HFC 대응냉매, CFC Free ▪ 블록 콘덴서 방식으로 번거로운 휠타 청소 불 필요. ▪ 안정된 고내 온도 유지를 위한 최적의 설계로 소비전력을 최소화 하였으며 장비의 수명을 연장시킴으로써 안전하고 편리하게 실험을 할 수 있음. ▪ 냉동고 이상 시 온도경보, 정전경보, 외부경보접점 장착. ▪ RS232C 인터페이스를 이용한 외부 조절 가능 ▪ 기기의 안전성 인증인 CE와 RoHS 인증을 통과한 제품 ▪ 대인, 대물 각각 1억원의 제조물배상책임보험(PL 보험)에 가입된 제품 Ⅱ. Specification (세부규격) 용량 321L 고내평균온도 -15~-23℃ 위 조건을 만족하는 제품 Ⅲ. Accessories (악세사리) 1. 본체 1 set 2. 사용자 및 관리 매뉴얼 1 book Ⅳ. Remarks (비고) 1) 제품하자담보책임기간 : 1년 2) 납기 : 계약 후 100일 이내 3) 납품조건 : 현장설치도 4) 동등이상의 규격 납품이 가능하며, 납품업체는 계약 전 공급하고자 하는 장비의 규격을 사용자에게 제출하여 공고규격과 부합여부를 반드시 확인 후 계약 및 납품하여야 한다. (이견이 있을 시에는 공고규격으로 납품하여야 한다) 요구 학과 : 동물생명공학전공 요구자 성명 : 민태선 연락처 : 064-754-3335 성명 : 김다현 연락처 : 064-754-3330 납품장소 : 동물생명공학전공 지정장소 ※ 납품 전 학과를 통해 납품 장소 등을 확인

붙임 2

평   가   표

(단위 : 점)

항 목

평가기준

배점기준

배점

정성적평가

(90)

과업의 이해도

(20)

1) 제안요청서와의 부합성

2) 목적 및 기술적 내용에 대한 이해도

우수	양호	보통	미흡	취약
20	18	16	14	12

기술·지식 능력

(30)

1) 공고 규격 또는 기술과의 적합성

2) 시스템 성능의 우수성

3) 시스템 구성의 적정성, 안정성, 효율성

우수	양호	보통	미흡	취약
30	27	24	21	18

교육훈련 능력(20)

1) 교육훈련 계획 및 방법, 내용, 신뢰성

2) 납품일정계획

우수	양호	보통	미흡	취약
20	18	16	14	12

검수유지

보수능력

(20)

1) 시스템 하자보증 및 인력운영 계획

2) 신속 AS 대응 가능여부

3) 품질보증계획의 적정성

우수	양호	보통	미흡	취약
20	18	16	14	12

정량적

평가

(10)

경영상태

(10)

1) 신용평가등급

평점산식 ([별표]참조)

평 가 합 계

100

※ 요청장비와 기술제안서의 일치성을 중점으로 평가배점을 우수, 양호, 보통, 미흡, 취약으로 판정.

※ 정성적평가 점수는 각 평가위원의 기술평가점수 중에서 최저 및 최고점수를 제외한 후 평균하여 산출.

※ 평가위원별 점수를 합산하여 평가위원수로 나눈 평균점수가 85점 이상인 업체를 적격자로 판단.

[별표]신용평가등급에 따른 경영상태 평가

신용평가등급
회사채에 대한 신용평가등급	기업어음에 대한 신용평가등급	기업신용평가등급	평점
AAA AA+, AA0, AA- A+ A0 A- BBB+ BBB0	A1 A2+ A20 A2- A3+ A30	AAA (회사채에 대한 신용평가등급 AAA에 준하는 등급) AA+, AA0, AA- (회사채에 대한 신용평가등급 AA+, AA0, AA-에 준하는 등급) A+ (회사채에 대한 신용평가등급 A+에 준하는 등급) A0 (회사채에 대한 신용평가등급 A0에 준하는 등급) A- (회사채에 대한 신용평가등급 A-에 준하는 등급) BBB+ (회사채에 대한 신용평가등급 BBB+에 준하는 등급) BBB0 (회사채에 대한 신용평가등급 BBB0에 준하는 등급)	10
BBB-, BB+, BB0, BB-	A3-, B+, B0	BBB- (회사채에 대한 신용평가등급 BBB-에 준하는 등급) BB+, BB0 (회사채에 대한 신용평가등급 BB+, BB0에 준하는 등급) BB- (회사채에 대한 신용평가등급 BB-에 준하는 등급)	9.5
B+, B0, B-	B-	B+, B0, B- (회사채에 대한 신용평가등급 B+, B0, B-에 준하는 등급)	9.0
CCC+ 이하	C 이하	CCC+ 이하 (회사채에 대한 신용평가등급 CCC+에 준하는 등급)	7.0

* 공동수급으로 입찰에 참가한 경우에는 대표기업의 신용도를 평가한다.

* 신용평가기관

- 한국기업평가(서울 영등포구 여의도동26-4 교보증권빌딩6~8층, 전화 : 02-368-5300)

- 한국신용평가정보(서울 영등포구 여의도동 15-28, 전화02-3771-4773)

- 한국신용정보(서울 영등포구 여의도동 14-33, 전화02-2122-2580)

- 서울신용평가정보(서울 마포구 상수동 281-1 건양사빌딩, 전화02-514-3000)

- 한국신용평가(서울 영등포구 여의도동 23-10SKC B/D7,8F, 전화02-787-2200)

- 한국기업데이터(주)(서울 영등포구 여의도동27-3 대한투자증원B/D 7,8F, 전화02-3215-2300)

- (주)나이스디앤비(서울 마포구 아현동686 크레디트센터, 전화02-2122-2311)

※ [주]

1.「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」제2조 제8의3에 해당하는 신용조회사  또는「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제335조의3에 따라 업무를 영위하는신용평가사가 입찰공고일 이전에 평가하고 유효기간 내에 있는 회사채, 기업어음 및 기업신용평가등급을 국가종합전자조달시스템에 조회된 신용평가등급으로 평가하되, 가장 최근의 신용평가등급으로 평가한다. 다만, 가장 최근의 신용평가등급이 다수가 있으며 그 결과가 서로 다른 경우에는 가장 낮은 등급으로 평가한다.

2. 국가종합전자조달시스템에서 신용평가등급 확인서가 확인되지 않은 경우에는 최저등급으로 평가하며, 유효기간 시작일 또는 만료일이 입찰공고일인 경우에도 유효한 것으로 평가한다. 다만, 입찰공고일 다음날 이후에 발생 또는 수정된 자료는 평가에서 제외한다.

3. 주 1에도 불구하고, 합병 또는 분할한 자가 입찰공고일 이전에 평가한 신용평가등급이 없는 경우에는 입찰서 제출 마감일 전일까지 발급된 유효기간 내에 있는 가장 최근의 신용평가등급으로 평가한다. 다만, 합병 후 새로운 신용평가등급이 없는 경우에는 입찰공고일 이전에 평가하고 유효기간 내에 있는 신용평가등급으로서 합병 대상자 중 가장 낮은 신용평가등급을 받은 자의 신용평가등급으로 평가한다.

4. 추정가격이 고시금액 미만인 입찰에서 입찰공고일을 기준으로 최근 7년 이내에 사업을 개시한 창업기업에 대해서는 신용평가등급 점수상의 배점 한도를 부여한다. 이 경우 창업기업에 대한 확인은 「중소기업제품공공구매 종합정보망」에 등재된 자료로 확인하며, 창업기업확인서의 유효기간 내에 있어야 한다. 다만, 제안서 평가일 전일까지 발급된 자료도 심사에 포함하며, 이 경우 입찰공고일 이전 창업을 확인 할 수 있는 자료(법인인 경우 법인등기부상 법인설립등기일, 개인사업자인 경우에는 사업자등록증명서 상 사업자등록일)를 제출하여야 한다.(이하 창업기업에 대한 확인방법은 같다)

5. 공동수급체의 경우 구성원별 해당 점수에 지분율을 곱한 후 그 점수들을 합산하여 최종 평가하고, 평가 결과 소수점 이하의 숫자가 있는 경우 소수점 다섯째자리에서 반올림 한다.

(예) (A사 점수×A사 지분율)+(B사 점수×B사 지분율)…

6. 중소기업협동조합이 입찰에 참여하는 경우 중소기업협동조합의 신용평가등급으로 평가한다.

『붙임 3』

규격비교표

입찰건명 :			응찰제품 규격
			제조사명
			모델명
※ 제주대학교 규격(입찰공고시 첨부된 구매규격서 내용 전체) 그대로 붙여넣기 할 것			※ 응찰제품의 규격사항을 기재할 것 ※ 응찰제품의 카달로그를 첨부할 것 ① 본 규격비교표에 기재된 규격 사항을 바탕으로 심사가 진행되므로 상세하게 작성할 것. ② 제주대학교가 제시하는 구매규격서(좌측)와 관련된 규격 사항을 전부 기재 할 것. ③ 제주대학교가 제시하는 구매규격서(좌측)와 동일하게 작성하거나 ‘적합/유사’로만 표기한 경우, 서류 미비로 간주되어, 기술•지식능력평가 배점이 ‘양호(27점)’ 이상 부여되지 않음. ④ 본 규격비교표의 서식(글씨체, 글씨크기 등) 변경은 허용되지 않으므로, 본 서식을 그대로 활용할 것.
2024년 월 일
		상 호 명 :
				(사업자등록번호 : )
		대 표 자 :				(인)
		담 당 자 :				(인)
				(휴대폰번호 : ) (이메일주소 : )

『붙임 4』

업체현황 및 연혁

업체상호			대표자성명
소 재 지	본 사	전화 :	사업자등록번호
		FAX :	(개업년월일)
	공 장	전화 :	조달청 등록번호
		FAX :
종업원수	사무직 : 명, 생산직 : 명		국 적
자 본 금	백만원		결산일	월말일(년 회)
업 태	1. 법인( ), 개인( )		최근 3년간 총매출액 (백만원)	′21( ) ′22( ) ‘23( )
	2. 공급자( ), 제조자( )
	3. 대기업( ), 중소기업( )
(주요연혁)

『붙임 5』

청렴계약 이행각서

당사는「부패 없는 투명한 기업경영과 공정한 행정」이 사회발전과 국가 경쟁력에 중요한 관건이 됨을 깊이 인식하며, 국제적으로도 OECD뇌물방지 협약이 발효되었고 부패기업 및 국가에 대한 제재가 강화되는 추세에 맞추어 청렴계약 취지에 적극 호응하여 제주대학교에서 발주하는 모든 공사, 물품, 용역 등의 입찰에 참여함에 있어 당사 임직원과  대리인은

1. 입찰가격의 유지나 특정인의 낙찰을 위한 담합을 하거나 다른 업체와 협정, 결의,
합의하여 입찰의 자유경쟁을 부당하게 저해하는 일체의 불공정한 행위를 않겠습니다.

ㅇ 이를 위반할 경우 제주대학교가 시행하는 입찰에 입찰참가자격제한 처분을 받은 날로부터 지정된 기간 동안 참가하지 않겠습니다.

ㅇ 위와 같이 담합 등 불공정행위를 한 사실이 드러날 경우 독점규제 및 공정거래에 관한법률에 따라 공정거래위원회에 고발하여 과징금등을 부과토록 하는데 일체의 이의를 제기하지 않겠습니다.

2. 입찰․계약체결 및 계약이행 과정에서 관련 직원에게 직․간접적으로 금품․향응(친인척 등에 대한 부정한 취업 제공 포함) 등의 부 당한 이익을 제공하지 않겠습니다.

ㅇ 이를 위반할 경우 제주대학교가 시행하는 입찰에 입찰참가자격제한 처분을 받은 날로부터 지정된 기간 동안 참가하지 않겠습니다.

3. 입찰, 계약체결 및 계약이행과 관련하여 관련 직원에게 금품, 향응(친인척 등에 대한 부정한 취업 제공 포함) 등을 제공한 사실이 드러날 경우에는 계약체결 이전의 경우에는 낙찰자 결정 취소, 계약이행 전에는 계약취소, 계약이행 이후에는 당해 계약의 전부 또는 일부계약을 해제 또는 해지하여도 감수하겠으며, 민․형사상 이의를 제기하지 않겠습니다.

4. 회사 임․직원이 관련 직원에게 금품, 향응 등을 제공하거나 담합 등 불공정 행위를 하지 않도록 하는 회사윤리강령과 내부비리 제보자에 대해서도 일체의 불이익처분을 하지 않는 사규를 제정토록 노력하겠습니다.

위 청렴계약 서약은 상호신뢰를 바탕으로 한 약속으로서 반드시 지킬 것이며, 낙찰자로 결정될 시 본 서약내용을 그대로 계약특수조건으로 계약하여 이행하고, 입찰참가자격 제한, 계약해지 등 제주대학교의 조치와 관련하여 당사가 제주대학교를 상대로 손해배상을 청구하거나 당사를 배제하는 입찰에 관하여 민․형사상 어떠한 이의도 제기하지 않을 것을 서약합니다.

서 약 자 : 업체대표자                (인)

제주대학교 총장 귀하