제 안 요 청 서

2024.  5.

제주대학교 해양과학대학

사 업 목 차

사업안내

1.1 사업개요.......................................................................................................................................1 page

1.2 공급개요.......................................................................................................................................1 page

1.3 제안서 평가................................................................................................................................1 page

1.4 입찰참가자격..............................................................................................................................1 page

1.5 제출서류.......................................................................................................................................1 page

2. 제안서 안내

2.1 일반 작성 요령.........................................................................................................................2 page

2.2 항목별 작성 요령....................................................................................................................2 page

2.3 제안서의 평가 방법................................................................................................................2 page

3. 납품업체 준수사항

3.1 계약내용 및 이의의 해석.....................................................................................................3 page

3.2 납품업체의 의무........................................................................................................................3 page

3.3 포장 및 운반...............................................................................................................................3 page

3.4 장비의 가동조건........................................................................................................................3 page

3.5 설치.................................................................................................................................................4 page

3.6 안전대책 및 책임......................................................................................................................4 page

3.7 산업재산권의 보호....................................................................................................................4 page

3.8 교육훈련(기술지도)...................................................................................................................4 page

3.9 시운전............................................................................................................................................4 page

3.10 보증..............................................................................................................................................4 page

4. 기타 사항.....................................................................................................................................4 page

[붙임1] 규격서

[붙임2] 평가표

[붙임3] 규격대비표

[붙임4] 업체현황 및 연혁

[붙임5] 청렴계약 이행각서

1. 사업안내

1.1 사업개요

○ 사 업 명: 2024학년도 실험실습기자재(해양과학대학) 유세포분석기 등 4종 구매

○ 사업예산: 금167,150,000원(금일억육천칠백일십오만원)

1.2 공급개요

○ 기기명 및 수량: 유세포분석기, 1SET 등(장비 규격서 참조)

○ 공급내역: 장비 및 악세서리(규격서 적합), 운반 및 설치, 시운전, 교육

○ 설치장소: 제주대학교 해양과학대학 내 지정장소

○ 설치기간: 계약후 100일 이내

1.3 제안서 평가

○ 구매방법: 조달청 제한 경쟁 입찰

○ 입찰방법: 규격·가격 동시입찰

○ 평가방법: 100점을 기준으로 85점 이상이면 적격 결정

○ 평가항목 및 배점: 붙임2 “평가표” 참고

1.4 입참참가자격 (아래의 입찰참가자격을 모두 갖춘 자이어야 합니다)

○ 국가종합전자조달시스템 입찰참가자격등록규정에 따라 반드시 전자입찰서 제출 마감일 전일까지 나라장터(G2B 시스템)에 아래의 사항을 모두 입찰참가자격으로 등록한 자

- 입찰참가자격등록 마감일시까지 세포분석기(세부품명번호 : 4111541301) 및 가스채집기(세부품명번호 : 4110400801)를 제조 또는 공급 물품으로 입찰참가 등록한 자

○ 「중소기업기본법」 제2조에 따른 중소기업자 또는 「소상공인 보호 및 지원에 관한 법률」 제2조에 따른 소상공인으로서 「중소기업 범위 및 확인에 관한 규정」에 따라 발급된 중소기업ㆍ소상공인 확인서를 소지한 자

1.5 제출방식(e-발주시스템을 통하여 제출)

○ 제안서(규격서 포함)

○ 제출일시 : 공고서에 의함

○ 제출서류

구분	제출서류	비고
제안서 (규격비교표)	① 제안서 및 붙임(3,4)서류 각1부 ② 제품 카달로그 1부 ③ 시스템 하자보증(유지보수) 및 인력운영 계획서 1부 ④ 기업신용평가서 1부	각 1부
입찰참가서류	① 청렴계약 이행각서 1부(붙임5)	각 1부

○ 문서형식 : PDF 파일

- e발주시스템을 통해 제출하는 서류 일체는 PDF 파일 형식으로 제출하여야 하며, 총 용량은 300MB를 초과할 수 없습니다.

- PDF 파일에 동영상을 삽입하는 경우 실행이 불가능하거나 제안서 확인이 되지 않을 수 있으므로 동영상 삽입을 금하오니, 동영상 삽입으로 인한 오류 발생시 모든 불이익은 입찰참가자의 책임임을 알려드립니다.

○ 서류제출과 관련한 사항은 공고서에 따르며, 전자제출 전 공고서를 반드시 확인하시기 바랍니다.

2. 제안서 안내

2.1. 일반 작성 요령

- 제안서는 항목별 작성 요령에 따라 각 항목에 대하여 명확하고 상세하게 작성하고, 기술적인 설명 자료 등의 내용이 많을 경우에는 별첨 자료로 작성 가능합니다.

- 제안서의 내용은 명확한 용어를 사용해 표현하여야 하며 □~할 수도 있다□, □~이 가능하다□,□~을 고려하고 있다□,□~에 동의한다□등과 같은 모호한 표현은 제안서 평가 시 불가능한 것으로 간주합니다.

- 제안서는 규격서에서 규정한 모든 항목의 규격기준에 따라 명확하고 상세하게 기술하여 제출하여야 합니다.

- 제안은 제안요청사항이 최대한 반영되도록 작성하여야 합니다.

- 제안서의 모든 내용은 객관적으로 입증할 수 있어야 하며, 그 내용이 허위로 확인될 경우 또는 우리 기관의 요구에 입증하지 못하는 경우는 평가대상에서 제외합니다.

- 장비의 설계, 제작, 시험 및 납품, 하자보증과 관련하여 타인 또는 외국의 권리나 특허, 실용신안, 상표, 의장(지적소유권)등의 권리보호에 따른 사항이 있을 경우 명시하여야 합니다.

- 제안 관련 문의처

① 유세포분석기 및 유전자증폭기 : 해양생명과학과 고다연 조교(064-754-3429)

② 진공또는 원심농축기 및 가스채집기 : 환경공학과 백다솔 조교(064-754-3449)

2.2. 항목별 작성 요령

- 제안서는 규격 심사기준 평가표를 참조하여 자유롭게 작성합니다.

작 성 항 목	작 성 방 법	비 고
Ⅰ. 제안 개요	o 해당사업의 제안요청 내용을 명확하게 이해하고 본 제안의 목적, 범위, 전제조건 및 제안의 특징 및 장점을 요약	제안서 (자체 서식)
Ⅱ. 일반부문
1. 제안사 경영상태	o 제안사의 일반현황 및 주요연혁, 주요사업분야, 최근년도의 자본금 및 분야별 매출액 제시	붙임 4 작성
	o 신용평가등급확인서 제출	신용평가등급 확인서
Ⅲ. 기술부문
1. 장비사양	o 각 장비의 제품명, 제조회사, 세부사양을 구체적으로 제시할 수 있는 규격서와 카탈로그 제시	붙임 3 작성, 규격서 및 카탈로그 제출
Ⅳ. 관리부문
1. 하자보증(유지보수) 계획	o 하자보증을 위한 부품수급의 용이성 o 시스템 하자보증 및 인력운영 계획(1년간 하자보증 보장)	제안서 (자체서식)
2. 교육훈련 계획	o 장비 교육훈련 계획 제시	제안서 (자체서식)

※필요시 추가 기술 가능

2.3. 제안서의 평가 방법

- 수요기관의 장비도입 심의위원회에서 객관적이고 공정한 절차에 의해 제안서를 평가합니다.

- 심의위원회는 6인 이상의 위원으로 구성하며, 각 제안사가 제출한 일반, 기술, 사업관리 부문에 대해서 제안서를 종합적으로 평가합니다.(비대면 평가)

- 각 제안사 중 종합평가에서 총 85점 이상(100점 기준)의 점수를 획득한 업체를 적격자로 판단 적격자에 한하여 가격입찰서를 개찰하고, 예정가격 이하 최저가격으로 입찰한 업체를 낙찰자로 선정합니다.

- 제안서평가 기관의 장은 제안서 평가 종료 후 평가결과를 개별업체 통보(평가위원별・항목별 평가점수) 후 전자조달 시스템 또는 수요기관 정보처리장치 등을 통해 공개하며, 평가결과 공개 시 평가위원명은 비공개로 합니다.

단, 제안서 평가결과에 개인정보, 영업비밀 및 다른 법령에 따라 공개가 제한되는 정보가 포함되어 있을 경우 평가결과의 일부 또는 전부를 공개하지 아니할 수 있습니다. 이 경우 전자조달시스템 또는 발주기관의 정보처리장치에 제안서 평가결과를 공개하지 않는다는 취지와 그 사유를 게재하여야 합니다.

3. 납품업체 준수사항

3.1 계약내용 및 이의의 해석

- 동등이상의 규격 납품이 가능하며, 공급업체는 계약 전 공급하고자 하는 장비의 규격을 사용자에게 제출하여, 공고규격과 부합 여부를 반드시 확인 후 계약 및 공급하도록 하여야 한다.

- 납품업체는 계약서 내용에 명시되는 기기 및 구성품 등 일체를 공급하여야 하며 본 규격서에 명시되어 있지 않은 사항 또는 불명확하다고 생각되는 사항은 계약 전에 우리 기관과 조달청의 해석 및 의견을 확인하여야 하며, 계약 후에는 협의 후 결정하여야 합니다.

- 납품업체는 본 제안서에 명시되지 않았더라도 기능적, 효율적 운용에 필요한 기기, 예비부품, 소모품 등은 계약사항에 포함된 것으로 간주하고 납품하여야 합니다.

- 규격서에 표시되었지만 사양에 언급되지 않았거나, 사양에 포함되었지만 구성품에 표시되지 않은 사항은 서로 보완효력을 가지며, 본 계약에 포함된 것으로 간주합니다.

3.2 납품업체의 의무

- 납품업체는 장비의 운반, 납품, 설치, 검사 및 시운전에 대한 전반적인 책임이 있으며, 모든 구성품은 정상동작 상태 하에서 파손 또는 변형이 없이 충분한 성능을 보증하여야 합니다.

- 장비를 납품 설치함에 있어 꼭 필요한 부분의 누락 또는 생략이 되었을 경우 납품업체는 이를 무상으로 보완하여야 합니다.

- 본 사양에 의해 납품된 장비의 하자, 제3자의 특허권 등 문제점 발생 시 이에 대한 책임은 납품업체에게 있습니다.

- 본 제품을 납품하여 설치 및 운전 시 납품업체의 기술자는 제품의 설치 및 시운전을 포함한 정상적인 가동에 필요한 모든 기술적인 업무를 지원하여야 합니다.

- 납품업체는 신품장비로 제안해야 하며, 재제조 또는 중고장비는 제안할 수 없습니다.

3.3 포장 및 운반

- 포장은 장비 및 부품의 운반 및 보관 중 손상이 발생하지 않도록 견고한 포장을 하여야 하며, 외부에서 보기 쉬운 곳에 색채 및 기호 등으로 각 기기의 번호, 명칭 등을 표시하여야 합니다.

- 장비의 운반중 장비의 기능 및 성능에 영향을 미치는 손상이 발생했을 경우에는 이에 대한 사후처리 및 원형복구는 납품업체의 책임 하에 이행하여야 합니다.

3.4 장비의 가동조건

- 동 장비는 특별히 규정하지 않는 한 정상상태로 가동되도록 설계, 제작되어야 합니다.

3.5 설치

- 설치작업 이전에 반드시 설치장소에 대한 기초상태 등 제반 여건을 확인한 후에 장비를 설치하여야 합니다.

3.6 안전대책 및 책임

- 납품업체는 장비설치 후 시운전 완료시까지 제반 안전대책을 수립하여 안전에 대비하여야 합니다.

3.7 산업재산권의 보호

- 본 장비의 설계, 제작, 시험 및 납품, 하자보증(유지보수)과 관련하여 타인 또는 외국의 권리나 특허, 실용신안, 상표, 의장(지적소유권)등의 권리보호에 따른 문제점이 발생되지 않도록 해야 하며 발생 시 이에 대한 처리책임은 납품업체에게 있습니다.

- 계약목적물에 대한 산업재산권은 발주기관과 계약상대자가 공동으로 소유하며, 이에 대한 구체적 사항은 물품구매(제조)계약일반조건에 따릅니다.

3.8 교육훈련(기술지도)

- 납품업체는 기기별 운전 정비 및 관리에 필요 시 교육훈련을 시행하여야 합니다.

3.9 시운전

- 납품업체는 시운전에 필요한 모든 사항이 명시된 시운전 계획서 및 시험 점검표(평가항목, 사양서, Catalogue 등)를 제출하고 감독관 입회하에 시운전을 시행하여야 합니다.

- 시운전 불합격 시에는 즉시 결함부분을(평가항목, 규격서 충족) 시정하여 재시행 하여야 하며, 이에 합격하지 못할 경우 시정하여 보완하여야 합니다.

3.10 보증

- 장비의 하자담보책임기간은 운영부서에서 인수한 후 1년으로 하며, 이 기간 동안 하자보증서비스를 제공해야 합니다.

- 이 기간 내에  소모품을 제외한 기기 결함 등으로 고장 또는 파손되었을 경우, 납품업체는 우리 기관에서 지정하는 기일 내에 무상으로 신속하게 수리를 완료 하여야합니다.

4. 기타 사항

- 제안서는 제출기한 내에 도착하여야 하며 그렇지 않은 경우에는 제안 의사가 없는 것으로 간주합니다.

- 제안서의 평가에 있어서 필요한 서류가 첨부되어 있지 않거나 제출된 서류가 불명확하여 인지할 수 없는 경우에는 제안서 내용의 변경이 없는 경미한 사항에 한하여 기한을 정하여 보완 가능합니다.

- 우리 기관의 사업계획 변경으로 본 제안서의 일부 또는 전부가 변경되거나 취소될 경우는 상호 협의에 따릅니다.

- 제출된 제안서는 일체 반환 되지 않으며 본 제안과 관련된 일체의 소요 비용은 제안사의 부담으로 합니다.

- 제안서에 의거 제출된 내용은 추후 낙찰자로 선정 시 계약의 이행조건으로 봅니다. 다만, 그 내용은 공고 규격의 장비 사양을 충족하여야 합니다.

- 제안사는 장비의 품질향상을 위해서 동등 이상의 제품으로 제안 및 납품 가능하나, 수요기관 승인이 반드시 선행되어야 합니다.

- 제반 제출서류는 사실과 같이 작성되어야 하며 만약, 허위의 내용이 밝혀 질 경우  “국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제76조”에 의거 부정당업자 제재 대상임을 참고하여 주시기 바랍니다.

붙임 1

물품구매규격서

품목번호	세부품명번호 (물품분류번호)	세부품명	단위	수량
01	4111541301	세포분석기 (유세포분석기)	SET	1
Ⅰ. Feature (일반적인 사항, 특징, 특색 등 기술) · 유세포분석기는 면역체계 및 세포 수 측정, DNA 분석 및 세포기능 등의 일반적인 연구를 위한 것임. · 자동으로 장비를 켜고 세척하고 Prime할 수 있으며 소모성 제품인 sheath fluid를 사용하지 않음. · Blue laser 가 기본사양으로 3-Color를 측정함. · 시스템관리는 실시간으로 실행됨. · 신호처리체계가 digital 방식이며 디지털 신호를 Wave form을 사용하여 처리함. · 네트워크화된 다중연산 카드로 고속으로 데이터를 변형 없이 디지털 방식으로 처리함. · 세포 수 측정 시 상대값이 아닌 절대값으로 측정됨. · 본 장비는 sheath fluid를 사용하지 않고 특허가 출원된 capillary 방식을사용하여 추가적으로 DW나 PBS 사용이 필요 없음. · 본 장비는 8시간 작동 시 waste양이 50mL 이하로 매우 적음. · 본 장비는 최소 1000 개의 cell를 측정할 수 있으며 1,000,000까지 측정 가능함. · 멀티태스킹 기능이 있어 분석 중에도 다른 데이터를 처리 할 수 있음. Ⅱ. Specification (세부규격) 1. 유세포분석기 1-1 광학계 * 광원 : Blue (488nm) laser 1-2 Filters * Green-B (525/30nm) * Yellow-B (583/26nm) * Red-B (685/50nm) * FSC * SSC 1-3 cytometer 성능 * 감도 : <50 MESF(PE) * 전반 산란광 분해능 : 변이 계수 2.0이하 * 입자 크기 분해능 : 0.2um 부터 60um 까지가능 1-4 신호처리 / data 측정 * 분 해 능 : 12 bit * 신호증폭 : 직선증폭(1차증폭), 로그 값 증폭 * 신호처리 : 수치화된 신호는 다중 연산처리기에 의해 실시간으로 처리 * 분석조건 : 총24개 조건으로 가능 * 분석영역 : 총32영역 - 무정형, 4분할형, 직각형, 직선형, 다각형등 1-5 측정률 * 최대한 1,000/sec 이상 (타사장비에 비해 Sample loading 1/100) 1-6 유체계 (Fluidics) * 검 체 관 : Patented Microcapillary flow cell * 유 속 : 저속 중속 고속으로 조정(12ul ~ 60ul/min) * 검체농도 : 1,000 count/ml ~ 1,000,000 count/ml 1-7 carry over - 이벤트 숫자가 100~10000사이 일때는 1%도 이하 1-8 Flow Cell (Microcapillary) * 특허 받은 Microcapillary Flow Cell * No Sheath fluid * 추가적인 DW나 PBS사용없음 * Waste 양 8hr측정시 80ml * Spare 용 Flow Cell 1ea 추가제공 1-9 Guava easyCheck kit * 장비의 intensity 상태를 점검하기 위한 전용 kit 2. Software (InCyte Software) 1-1. 취득 S/W : * Protocol이나 Turnkey mdoule을 기본으로 하여 처리 * 23가지 분석조건 설정 1-2. 분석에 필요한 조건은 각각의 Work list에 저장 1-3. panel을 사용함으로 일괄적인 data 분석과 취득이 가능 1-4. 자동형광보정 : 간단히 조작으로 형광 보정함 1-5. 실시간 Data취득과 분석은 data분석을 쉽고 빠르게 해줌 1-6. InCyte software에서 6가지 실험에 대하여 동시비교 Map 제공, GuavaSuit Software에서 12가지 세포 특성 Data (세포주기, 세포사멸 등) 제공 1-7. 운영체계 : Windows XP 이상 1-8. 분석된 data를 다른 P/C에서 재분석할 수 있도록 분석 S/W를 다중 면허화 했음 1-9. 형광보정 여부에 관계없이 저장할 수 있음 1-10. 모든 히스토그램에서 Stop counter 설정이 가능 1-11. 자동 또는 사용자 마음대로 크기 조정을 할 수 있음 1-12. 사용자가 통계처리를 재지정 할 수 있음 1-13. 구형 auto gating은 3영역으로 구분됨 1-14. 등고선형 autogating은 5영역이상으로 구분됨 1-15. 검체측정 하는 동안 prime 및 mixing을 자동으로 함 1-16. PMT gain 조정을 직접 보면서 할 수 있음 1-17. 색깔보정을 직접 보면서 할 수 있음 1-18. 파일 포맷형식은 FCS 2.0 & 3.0 이상 3. ICF Buffer (100ml) 1-1. 장비의 상태를 유지하기 위한 전용 buffer 1-2. Flow Cell (Microcapillary) 및 장비의 Tubing들을 세척하는 용도로 사용 4. Workstation 4-1. Windows® 10 Professional 4-2. Intel® Core™ i5-3210M processor (2.5 GHz, 3M cache) 4-3. 4 GB, DDR3-1600 MHz SDRAM 4-4. 320 GB hard drive Ⅲ. Accessories (악세사리) 1. 본체 1sys 2. Software 1ea 3. 1) ICF 100ml 1btl 2) Guava System check kit 1ea 3) Flow cell 2ea Ⅳ. Remarks (비고) 1) 제품하자담보책임기간 : 1년 2) 납기 : 계약 후 100일 이내 3) 납품조건 : 현장설치도 4) 교육 : 납품업체는 기기 운영에 필요한 교육을 실시하여야 하며 계획 및 일정을 수요기관과 협의하여야 한다(교육과 관련한 제반경비 납품업체 부담). 5) 동등이상의 규격 납품이 가능하며, 납품업체는 계약 전 공급하고자 하는 장비의 규격을 사용자에게 제출하여 공고규격과 부합여부를 반드시 확인 후 계약 및 납품하여야 한다. (이견이 있을 시에는 공고규격으로 납품하여야 한다) 요구 학과 : 해양생명과학과 요구자 성명 : 김 기 영 연락처 : 064-754-3427 성명 : 고 다 연 연락처 : 064-754-3429 납품장소 : 해양생명과학과 지정장소 ※ 납품 전 학과를 통해 납품 장소 등을 확인

물품구매규격서

품목번호

세부품명번호

(물품분류번호)

세부품명

단위

수량

02

4110481601

진공또는원심농축기

SET

1

Ⅰ. Feature (일반적인 사항, 특징, 특색 등 기술)

블로우 다운 증발기는 다른 기술에 비해 증발 속도를 10배 증가시키는 특허받은 와류 증발 시스템을 사용합니다.

특허받은 질소 가스 와류 전단 기술과 온도의 조합은 시료 건조를 최적화하는 데 사용됩니다.

질소는 시료 산화를 최소화하는 불활성 특성으로 인해 권장됩니다.

Flexible Rack System
Multi 랙을 사용하면 외부 바이알 치수에 따라 하나의 랙에서 더 많은 튜브와 바이알을 증발시킬 수 있습니다. 이를 통해 시설의 저장 공간을 절약하고 비표준 바이알 디자인을 충족하기 위해 맞춤형 랙이 필요하지 않습니다. 10-16mm (외경), 길이 45mm 이하, 10-20mm (외경), 길이 75-165mm 범위의 튜브에서 최대 48 개 시료의 증발. 24 개 위치 모드에서 작동할 때 (24 개의 노즐을 연결하여) 시스템은 길이가 75-165mm 인 12-30mm (외경) 범위의 튜브에서 샘플을 병렬 처리할 수 있습니다. 독립 행 제어 (각각 8 개 노즐의 6 개 행).

Gas Flow Gradients
분석법 내의 흐름 구배는 증발주기가 진행됨에 따라 가스 흐름이 점진적으로 증가할 수 있음을 의미합니다. 공정 초기의 낮은 유속은 점진적인 증발을 촉진합니다. 샘플이 증발하고 튜브/바이알에 더 많은 공간을 사용할 수 있으므로 가스 흐름을 증가시켜 증발 속도를 높일 수 있습니다. 증발은 최적으로 진행되어 튀는 것을 방지하고 교차 오염 가능성을 제거합니다.

Removable Adjustable Nozzles
분리 가능한 개별 노즐은 막힘 발생시 청소 및 유지 보수가 쉽고 간단하도록 보장합니다. 교체에는 몇 초가 걸립니다. 유지 보수를 단순화하고 운영 비용을 절감합니다. 조정 가능한 매니폴드 노즐은 최적의 와류 전단 작용을 보장하여 증발 속도와 회수를 달성할 수 있습니다. 이 조정은 증발 중에 실시간으로 수행할 수 있습니다.

Illuminated Water Bath with Indicator
유리 측면과 투명 뚜껑으로 가시성이 향상되어 증발 및 분석법 설정 중 시료 가시성이 더 이상 문제가 되지 않습니다. 색상 변경 조명을 통해 시료 증발이 완료되는 시기를 알 수 있습니다.

Create & Save Methods on 7" Touch Screen
컬러 터치 스크린 작동. 간편한 설정 및 분석법 최적화를 제공합니다. 분석법이 실행되면 명확하게 보이는 디스플레이 화면과 조정 가능한 볼륨 알람이 진정한 도보 작동을 제공하여 실행이 완료되면 시각적 및 청각 적 경고를 제공합니다.

Acid Resistant PTFE Version
특정 산 및 염기의 사용과 관련된 까다로운 적용을 위해 PTFE 매니폴드 버전의 제품을 사용할 수 있습니다. 이제품에는 부식 방지를 위한 불활성 부동 태화 노즐이 있습니다.

Water Bath Drain Port
손쉬운 수조 관리. 시스템의 배수 포트는 수조를 비우고 채우는 것이 빠르고 문제가 없도록 합니다. 장치를 싱크대로 옮기지 않고도 시스템 청결을 위해 난방 수조 물을 쉽게 변경할 수 있습니다 (다른 증발기와 마찬가지로).

Small Footprint
설치 면적이 작은 소형 시스템으로 두 개의 클래식 스타일 장치가 차지하는 공간에 새로운 TurboVap 장치 3 개를 장착하여 귀중한 실험실 공간을 최대화할 수 있습니다.

1. Concentrator

Number of Sample : 6 Position

Gas Vortex Shearing Technology

3-Step Gradient Method :  Manual mode,Time mode, Method mode

Gas Supply : Min 87psi /6bar, Max 130psi / 9 bar

INTERFACE : 7” Touch Screen

Sample Volume: : Max 200mL

Water Bath

- Visible water bath with LED lamp.

- WATER TEMPERATURE RANGE : Ambient to 90 °C (End-Point using ~ 60℃)

- Capacity : 4.5 ~ 9.5L (DI Water)

Time Range: 1 to 99 minutes

Gas Supply : Min 87psi /6bar, Max 130psi / 9 bar

가스 매니폴드 조절 및 교체 가능

Dual Temperature Sensor

Audiable Alarm and Light

Endpoint Sensor : 0.7mL(mass up용 눈금은 1mL)

Sleep and automatic Wake up

Weight : 17kg

Electrical Supply : 220-240V 50/60Hz

Max. power consumed : 1000VA

Dimension :  W400 x D400 x H390mm (LED Screen 오픈 시 높이 : 590mm)

Ⅱ. Specification (세부규격)

Ⅲ. Accessories (악세사리)

1) Concentrator, TurboVap II             ST  1

2) Multi Rack w/End-Point Sensor        ST  1

3) 200 mL Evaporation Tube, 6개/pk　　 EA　1

4) Auxiliary Rack for 200mL Tube        PK  1

Ⅳ. Remarks  (비고)

1) 제품하자담보책임기간 : 1년

2) 납기 : 계약 후 100일 이내

3) 납품조건 : 현장설치도

4) 교육 : 납품업체는 기기 운영에 필요한 교육을 실시하여야 하며 계획 및 일정을 수요기관과 협의하여야 한다(교육과 관련한 제반경비 납품업체 부담).

5) 동등이상의 규격 납품이 가능하며, 납품업체는 계약 전 공급하고자 하는 장비의 규격을 사용자에게 제출하여 공고규격과 부합여부를 반드시 확인 후 계약 및 납품하여야 한다.

(이견이 있을 시에는 공고규격으로 납품하여야 한다)

요구 학과 : 환경공학과

요구자 성명 : 박민규   연락처 : 064-754-3442

성명 : 백다솔   연락처 : 064-754-3449

납품장소 : 환경공학과 지정장소

※ 납품 전 학과를 통해 납품 장소 등을 확인

물품구매규격서

품목번호	세부품명번호 (물품분류번호)	세부품명	단위	수량
03	4110400801	가스채집기 (견본기체추출장치또는수집장치)	SET	1
Ⅰ. Feature (일반적인 사항, 특징, 특색 등 기술) 질소농축기에 고순도, 고압의 안정적인 질소 공급 1) 산소, 습기 및 기타 가스, 프탈레이트 없는 고순도 질소 공급 2) 질소농축기의 요구사항에 맞는 질소 생산 및 감지 시스템을 갖추어 요구량에 따라 유량 자동 조절 가능 3) 질소발생부와 컴프레서가 통합된 일체형으로서 이동이 용이하며, 관리가 용이 충분한 양의 질소를 생산하기 때문에 질소를 이용하는 다른 장비(예를 들어 질량분석기)에도 사용이 가능. 기타 조건(사용교육, 보증기간 등) 가. 1년간 보증서비스 제공 나. 설치, 운영, 시험 운전 시 입찰자가 수행 1) 적절한 공간에 설치 2) 질소농축기 장비와 연결 및 가동 3) 정상 가동중인 것 확인 4) 사용자 기본 교육 제공 Ⅱ. Specification (세부규격) 가. Type : Hollow Fiber Membrane 1) Selective Permeation H2O, CO2 & Oxygen 나. Flow rate & Pressure 1) 농축 Nitrogen Gas : 90L/min @ 0.6Mpa or more 다. 질소가스 순도 1) Max Nitrogen Purity : 99.5% 이상 2) Particles : < 0.01 micron 3) Suspended liquids : None 4) Phthalates : None 라. 기타 하드웨어 및 소프트웨어 1) 컴프레서 방식: Oil free scroll compressor 2) 냉각방식 : 공냉식 3) 모터제어방식 : 인버터를 이용한 정압제어 방식 4) 설치장소 : 실내 5) 제어압력 : 0.6 ~ 0.8 Mpa 6) 에어탱크 용량 : 10리터 7) 소음레벨 : 45데시밸 이하 8) 전원 : 단상 220V, 16A 9) 안전장치 : 과전류감지, 과열감지 10) 자가진단기능 : 있음 11) 조작판넬 : LCD 12) 유지보수경보,알람기능 : 있음 15) 치수(L*W*H) : 645*435*1340mm 16) 중량 : 100kg Ⅲ. Accessories (악세사리) 1) Installation Fitting Kit 2) Drained Water Receiver Ⅳ. Remarks (비고) 1) 제품하자담보책임기간 : 1년 2) 납기 : 계약 후 100일 이내 3) 납품조건 : 현장설치도(납품장소 해양과학대학 3호관 5408호) 4) 교육 : 납품업체는 기기 운영에 필요한 교육을 실시하여야 하며 계획 및 일정을 수요기관과 협의하여 진행하여야 한다(교육과 관련한 제반경비 납품업체 부담). 5) 동등이상의 규격 납품이 가능하며, 납품업체는 계약 전 공급하고자 하는 장비의 규격을 사용자에게 제출하여 공고규격과 부합여부를 반드시 확인 후 계약 및 납품하여야 한다. (이견이 있을 시에는 공고규격으로 납품하여야 한다) 요구 학과 : 환경공학과 요구자 성명 : 박민규 연락처 : 064-754-3442 성명 : 백다솔 연락처 : 064-754-3449 납품장소 : 환경공학과 지정장소 ※ 납품 전 학과를 통해 납품 장소 등을 확인

물품구매규격서

품목번호	세부품명번호 (물품분류번호)	세부품명	단위	수량
04	4110630701	유전자증폭기 (실시간 중합효소연쇄반응장치)	SET	1
Ⅰ. Feature (일반적인 사항, 특징, 특색 등 기술) 1. 본 장치는 유전자 증폭기술을 이용한 혁신적인 하드웨어/소프트웨어이다. 2. 핵산을 정확하고 재현성 있게 정량분석이 가능한 실시간 유전자 증폭(Real-Time PCR) 장치이다. 3. PCR 반응 후 추가 정제나 분석 없이 실시간으로 정량결과를 확인 할 수 있는 장치이다. 4. 가열/냉각 방식은 Peltier 소자를 기본으로 하고 있다. 5. 포토다이오드를 이용하여 형광을 검출하여 결과를 실시간으로 제공한다. 6. 보정을 위해 ROX™ reference dye를 사용하지 않으며 자체 보정 기능을 가지고 있다. 7. 본 system은 동시에 96 샘플을 처리할 수 있는 장치이다. 8. 편리하고 사용이 편리한 소프트웨어를 장착하고 있으며, 온도구배(Grandient기능)를 이용하여 조건 검토가 용이하다. 9.10.4인치 액정 터치패널 장착으로 단독 구동이 가능하다. (PC 필요 없이 가능) Ⅱ. Specification (세부규격) 1. 최대 가열 속도 : 5.5 ℃/초 2. 최대 냉각 속도 : 4.4 ℃/초 3. 온도설정범위 : 10.0 ~ 99.9℃ 설정 시 0.1℃ 단위 설정 가능 4. 온도 정확도 : ≦0.2 ℃ 온도 균일성 : ≦0.8 ℃ 온도 구배(Gradient) 범위 : 0.5℃~20℃ 5. 융해곡선 : 가능 6. 동시 증폭용량 : 96 샘플 7. 광원 : LED 광원 8. 형광 검출법 : 포토다이오드 9. 필터 4채널(기본장착) : Ch1: FAM, TB Green, SYBR Green I 등 Ch2: VIC, HEX, TET, JOE 등 Ch3: ROX, Texas Red 등 Ch4: Cy5 등 10. 외형 : 355(W) x475(D) x 484(H) mm 11. 반응용량 : 25 μl ~ 50 μl 12. 무게 : 30 kg 13. 입력 전압 : 100~240VAC, 50/60 Hertz, 900VA 14. TB Green, SYBR® green dye, TaqMan® probes 그리고 molecular beacons을 포함한 유명 형광물질에 적합한 검출 장치임. 15. 반응튜브 : 0.2ml 튜브 또는96 웰 플레이트(0.2ml) **프로그램 및 사용자 환경 1. 증폭조건 설정 : 반응 온도 조건, 사이클 수, 형광검출시기, 검출형광선택, 융해곡선분석조건 설정, 리드(Lid) 온도, 반응 용량 설정. - Touchdown step mode - Long step mode - Gradient step mode - QC failure Condition 2. 플레이트 설정 : 반응 웰 선택, 분석샘플/표준샘플 또는 공백 선택, 검출형광선택, 표준샘플의 농도, 반복회수 선택, 컨트롤/정량 기준 유전자 선택. 3. 결과 : 증폭 곡선, 융해곡선, 형광 Heat map 확인 가능 4. 분석(PC에서만 가능) : 그래프 등의 결과 데이터를 Excel, PNG 등으로 전환 가능. Calculate the Ct (Threshold Cycle) Value Crossing Point Method Absolute Quantification analysis Standard Curve Method Relative Quantification analysis ΔΔCt Method Genotyping End point Fluorescence Melt Curve 5. 프로그램 분석 처리장치 사양 Computer Processor : Quad core CPU Internal Storage : 8 GB Hard Disk : 500 GB Network card : 10 M/100 M adaptive network card Display Resolution : 1,440 x 900 이상 Operating System : Windows 7 (64bit/32bit), Windows 10 (64bit/32bit) 필요한 Software : Office/Excel 2016 이상 Ⅲ. Component(구성요소) 1. 실시간 유전자 증폭기 1 set 2. 분석 프로그램 및 처리장치 1 set 3. 설치 부속품 1 pk Ⅳ. Accessories (악세사리) 1. 사용자 및 관리 메뉴얼 1ea 2. 통신케이블, USB 1ea 3. 96 well plate 1pk Ⅴ. Remarks (비고) 1. 제품하자담보책임기간 : 1년 2. 납기 : 계약 후 100일 이내 3. 공급업체가 제품의 설치 및 테스트를 진행하되, 제조사에서 인증받은 자가 작업을 수행한다. 4. 성능 테스트 후 공급업체는 1년간 보증 서비스를 제공한다(천재지변 및 부주의로 인한 파손 제외). 5. 운송비 등 설치와 관련해서 발생하는 비용은 공급업체가 부담한다. 6. 연구실 기존 장치와 S/W 데이터와 호환 여부를 확인하여야 한다. 7. 동등 이상의 규격 납품이 가능하며, 납품업체는 계약 전 공급하고자 하는 장비의 규격을 사용자에게 제출하여 공고규격과 부합 여부를 반드시 확인 후 계약 및 납품하여야 한다. (이견이 있을 시에는 공고규격으로 납품하여야 한다) 요구 학과 : 수산생명의학과 요구자 성명 : 이제희 연락처 : 064-754-3472 성명 : 정 태 혁 연락처 : 010-3936-1516 납품장소 : 수산생명의학과 지정장소 ※ 납품 전 학과를 통해 납품 장소 등을 확인

붙임 2

평   가   표

(단위 : 점)

항 목

평가기준

배점기준

배점

정성적평가

(90)

과업의 이해도

(20)

1) 제안요청서와의 부합성

2) 목적 및 기술적 내용에 대한 이해도

우수	양호	보통	미흡	취약
20	18	16	14	12

기술·지식 능력

(30)

1) 공고 규격 또는 기술과의 적합성

2) 시스템 성능의 우수성

3) 시스템 구성의 적정성, 안정성, 효율성

우수	양호	보통	미흡	취약
30	27	24	21	18

교육훈련 능력(20)

1) 교육훈련 계획 및 방법, 내용, 신뢰성

2) 납품일정계획

우수	양호	보통	미흡	취약
20	18	16	14	12

검수유지

보수능력

(20)

1) 시스템 하자보증 및 인력운영 계획

2) 신속 AS 대응 가능여부

3) 품질보증계획의 적정성

우수	양호	보통	미흡	취약
20	18	16	14	12

정량적

평가

(10)

경영상태

(10)

1) 신용평가등급

평점산식 ([별표]참조)

평 가 합 계

100

※ 요청장비와 기술제안서의 일치성을 중점으로 평가배점을 우수, 양호, 보통, 미흡, 취약으로 판정.

※ 정성적평가 점수는 각 평가위원의 기술평가점수 중에서 최저 및 최고점수를 제외한 후 평균하여 산출.

※ 평가위원별 점수를 합산하여 평가위원수로 나눈 평균점수가 85점 이상인 업체를 적격자로 판단.

[별표]신용평가등급에 따른 경영상태 평가

신용평가등급
회사채에 대한 신용평가등급	기업어음에 대한 신용평가등급	기업신용평가등급	평점
AAA AA+, AA0, AA- A+ A0 A- BBB+ BBB0	A1 A2+ A20 A2- A3+ A30	AAA (회사채에 대한 신용평가등급 AAA에 준하는 등급) AA+, AA0, AA- (회사채에 대한 신용평가등급 AA+, AA0, AA-에 준하는 등급) A+ (회사채에 대한 신용평가등급 A+에 준하는 등급) A0 (회사채에 대한 신용평가등급 A0에 준하는 등급) A- (회사채에 대한 신용평가등급 A-에 준하는 등급) BBB+ (회사채에 대한 신용평가등급 BBB+에 준하는 등급) BBB0 (회사채에 대한 신용평가등급 BBB0에 준하는 등급)	10
BBB-, BB+, BB0, BB-	A3-, B+, B0	BBB- (회사채에 대한 신용평가등급 BBB-에 준하는 등급) BB+, BB0 (회사채에 대한 신용평가등급 BB+, BB0에 준하는 등급) BB- (회사채에 대한 신용평가등급 BB-에 준하는 등급)	9.5
B+, B0, B-	B-	B+, B0, B- (회사채에 대한 신용평가등급 B+, B0, B-에 준하는 등급)	9.0
CCC+ 이하	C 이하	CCC+ 이하 (회사채에 대한 신용평가등급 CCC+에 준하는 등급)	7.0

* 공동수급으로 입찰에 참가한 경우에는 대표기업의 신용도를 평가한다.

* 신용평가기관

- 한국기업평가(서울 영등포구 여의도동26-4 교보증권빌딩6~8층, 전화 : 02-368-5300)

- 한국신용평가정보(서울 영등포구 여의도동 15-28, 전화02-3771-4773)

- 한국신용정보(서울 영등포구 여의도동 14-33, 전화02-2122-2580)

- 서울신용평가정보(서울 마포구 상수동 281-1 건양사빌딩, 전화02-514-3000)

- 한국신용평가(서울 영등포구 여의도동 23-10SKC B/D7,8F, 전화02-787-2200)

- 한국기업데이터(주)(서울 영등포구 여의도동27-3 대한투자증원B/D 7,8F, 전화02-3215-2300)

- (주)나이스디앤비(서울 마포구 아현동686 크레디트센터, 전화02-2122-2311)

※ [주]

1.「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」제2조 제8의3에 해당하는 신용조회사  또는「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제335조의3에 따라 업무를 영위하는신용평가사가 입찰공고일 이전에 평가하고 유효기간 내에 있는 회사채, 기업어음 및 기업신용평가등급을 국가종합전자조달시스템에 조회된 신용평가등급으로 평가하되, 가장 최근의 신용평가등급으로 평가한다. 다만, 가장 최근의 신용평가등급이 다수가 있으며 그 결과가 서로 다른 경우에는 가장 낮은 등급으로 평가한다.

2. 신용평가등급 확인서가 확인되지 않은 경우에는 최저등급으로 평가하며, 유효기간 시작일 또는 만료일이 입찰공고일인 경우에도 유효한 것으로 평가한다. 다만, 입찰공고일 다음날 이후에 발생 또는 수정된 자료는 평가에서 제외한다.

3. 주 1에도 불구하고, 합병 또는 분할한 자가 입찰공고일 이전에 평가한 신용평가등급이 없는 경우에는 입찰서 제출 마감일 전일까지 발급된 유효기간 내에 있는 가장 최근의 신용평가등급으로 평가한다. 다만, 합병 후 새로운 신용평가등급이 없는 경우에는 입찰공고일 이전에 평가하고 유효기간 내에 있는 신용평가등급으로서 합병 대상자 중 가장 낮은 신용평가등급을 받은 자의 신용평가등급으로 평가한다.

4. 추정가격이 고시금액 미만인 입찰에서 입찰공고일을 기준으로 최근 7년 이내에 사업을 개시한 창업기업에 대해서는 신용평가등급 점수상의 배점 한도를 부여한다. 이 경우 창업기업에 대한 확인은 「중소기업제품공공구매 종합정보망」에 등재된 자료로 확인하며, 창업기업확인서의 유효기간 내에 있어야 한다. 다만, 제안서 평가일 전일까지 발급된 자료도 심사에 포함하며, 이 경우 입찰공고일 이전 창업을 확인 할 수 있는 자료(법인인 경우 법인등기부상 법인설립등기일, 개인사업자인 경우에는 사업자등록증명서 상 사업자등록일)를 제출하여야 한다.(이하 창업기업에 대한 확인방법은 같다)

5. 공동수급체의 경우 구성원별 해당 점수에 지분율을 곱한 후 그 점수들을 합산하여 최종 평가하고, 평가 결과 소수점 이하의 숫자가 있는 경우 소수점 다섯째자리에서 반올림 한다.

(예) (A사 점수×A사 지분율)+(B사 점수×B사 지분율)…

6. 중소기업협동조합이 입찰에 참여하는 경우 중소기업협동조합의 신용평가등급으로 평가한다.

『붙임 3』

규격비교표

입찰건명 :			응찰제품 규격
			제조사명
			모델명
※ 제주대학교 규격(입찰공고시 첨부된 구매규격서 내용 전체) 그대로 붙여넣기 할 것			※ 응찰제품의 규격사항을 기재할 것 ※ 응찰제품의 카달로그를 첨부할 것 ① 본 규격비교표에 기재된 규격 사항을 바탕으로 심사가 진행되므로 상세하게 작성할 것. ② 제주대학교가 제시하는 구매규격서(좌측)와 관련된 규격 사항을 전부 기재 할 것. ③ 제주대학교가 제시하는 구매규격서(좌측)와 동일하게 작성하거나 ‘적합/유사’로만 표기한 경우, 서류 미비로 간주되어, 기술•지식능력평가 배점이 ‘양호(27점)’ 이상 부여되지 않음. ④ 본 규격비교표의 서식(글씨체, 글씨크기 등) 변경은 허용되지 않으므로, 본 서식을 그대로 활용할 것.
2024년 월 일
		상 호 명 :
				(사업자등록번호 : )
		대 표 자 :				(인)
		담 당 자 :				(인)
				(휴대폰번호 : ) (이메일주소 : )

『붙임 4』

업체현황 및 연혁

업체상호			대표자성명
소 재 지	본 사	전화 :	사업자등록번호
		FAX :	(개업년월일)
	공 장	전화 :	조달청 등록번호
		FAX :
종업원수	사무직 : 명, 생산직 : 명		국 적
자 본 금	백만원		결산일	월말일(년 회)
업 태	1. 법인( ), 개인( )		최근 3년간 총매출액 (백만원)	′21( ) ′22( ) ‘23( )
	2. 공급자( ), 제조자( )
	3. 대기업( ), 중소기업( )
(주요연혁)

『붙임 5』

청렴계약 이행각서

당사는「부패 없는 투명한 기업경영과 공정한 행정」이 사회발전과 국가 경쟁력에 중요한 관건이 됨을 깊이 인식하며, 국제적으로도 OECD뇌물방지 협약이 발효되었고 부패기업 및 국가에 대한 제재가 강화되는 추세에 맞추어 청렴계약 취지에 적극 호응하여 제주대학교에서 발주하는 모든 공사, 물품, 용역 등의 입찰에 참여함에 있어 당사 임직원과  대리인은

1. 입찰가격의 유지나 특정인의 낙찰을 위한 담합을 하거나 다른 업체와 협정, 결의,
합의하여 입찰의 자유경쟁을 부당하게 저해하는 일체의 불공정한 행위를 않겠습니다.

ㅇ 이를 위반할 경우 제주대학교가 시행하는 입찰에 입찰참가자격제한 처분을 받은 날로부터 지정된 기간 동안 참가하지 않겠습니다.

ㅇ 위와 같이 담합 등 불공정행위를 한 사실이 드러날 경우 독점규제 및 공정거래에 관한법률에 따라 공정거래위원회에 고발하여 과징금등을 부과토록 하는데 일체의 이의를 제기하지 않겠습니다.

2. 입찰․계약체결 및 계약이행 과정에서 관련 직원에게 직․간접적으로 금품․향응(친인척 등에 대한 부정한 취업 제공 포함) 등의 부 당한 이익을 제공하지 않겠습니다.

ㅇ 이를 위반할 경우 제주대학교가 시행하는 입찰에 입찰참가자격제한 처분을 받은 날로부터 지정된 기간 동안 참가하지 않겠습니다.

3. 입찰, 계약체결 및 계약이행과 관련하여 관련 직원에게 금품, 향응(친인척 등에 대한 부정한 취업 제공 포함) 등을 제공한 사실이 드러날 경우에는 계약체결 이전의 경우에는 낙찰자 결정 취소, 계약이행 전에는 계약취소, 계약이행 이후에는 당해 계약의 전부 또는 일부계약을 해제 또는 해지하여도 감수하겠으며, 민․형사상 이의를 제기하지 않겠습니다.

4. 회사 임․직원이 관련 직원에게 금품, 향응 등을 제공하거나 담합 등 불공정 행위를 하지 않도록 하는 회사윤리강령과 내부비리 제보자에 대해서도 일체의 불이익처분을 하지 않는 사규를 제정토록 노력하겠습니다.

위 청렴계약 서약은 상호신뢰를 바탕으로 한 약속으로서 반드시 지킬 것이며, 낙찰자로 결정될 시 본 서약내용을 그대로 계약특수조건으로 계약하여 이행하고, 입찰참가자격 제한, 계약해지 등 제주대학교의 조치와 관련하여 당사가 제주대학교를 상대로 손해배상을 청구하거나 당사를 배제하는 입찰에 관하여 민․형사상 어떠한 이의도 제기하지 않을 것을 서약합니다.

서 약 자 : 업체대표자                (인)

제주대학교 총장 귀하