제 안 요 청 서

2024.  11.

제주대학교 수의과대학

사 업 목 차

사업안내

1.1 사업개요.......................................................................................................................................1 page

1.2 공급개요.......................................................................................................................................1 page

1.3 구매 및 평가 방법...................................................................................................................1 page

1.4 제출방식.......................................................................................................................................1 page

2. 입찰참가자격 .........................................................................................................................2 page

3. 제안서 안내

3.1 일반 작성 요령.........................................................................................................................2 page

3.2 항목별 작성 요령....................................................................................................................2 page

3.3 제안서의 평가 방법................................................................................................................3 page

4. 납품업체 준수사항

4.1 계약내용 및 이의의 해석.....................................................................................................3 page

4.2 납품업체의 의무........................................................................................................................3 page

4.3 포장 및 운반...............................................................................................................................3 page

4.4 장비의 가동조건........................................................................................................................4 page

4.5 설치.................................................................................................................................................4 page

4.6 안전대책 및 책임......................................................................................................................4 page

4.7 산업재산권의 보호....................................................................................................................4 page

4.8 교육훈련(기술지도)...................................................................................................................4 page

4.9 시운전............................................................................................................................................4 page

4.10 보증..............................................................................................................................................4 page

5. 기타 사항.....................................................................................................................................4 page

[붙임1] 규격서

[붙임2] 평가표

[붙임3] 규격비교표

[붙임4] 업체현황 및 연혁

[붙임5] 청렴계약 이행각서

1. 사업안내

1.1 사업개요

○ 사 업 명: (특이소요_교체) 2024년도 실험실습기자재(수의과대학) 세포분석기(초고속 유세포 자동 분리분석기) 외 1종 구매

○ 사업예산: 금625,900,000원(금육억이천오백구십만원)

1.2 공급개요

○ 기기명 및 수량: 초고속 유세포 자동 분리분석기 외 1종(장비 규격서 참조)

○ 공급내역: 장비 및 악세서리(규격서 적합), 운반 및 설치, 시운전, 교육

○ 설치장소: 제주대학교 수의과대학 내 지정장소

○ 설치기간: 계약일로부터 90일 이내

1.3 구매 및 평가 방법

○ 구매방법: 조달청 제한 경쟁 입찰(규격·가격 동시입찰)

○ 평가방법: 100점을 기준으로 85점 이상이면 적격 결정

○ 평가항목 및 배점: 붙임2 “평가표” 참고

1.4 제출방식(e-발주시스템을 통하여 제출)

○ 제안서(규격서 포함)

○ 제출일시 : 공고서에 의함

○ 제출서류

구분	제출서류	비고
제안서 (규격비교표)	① 제안서 및 붙임(3,4)서류 각1부 ② 제품 카달로그 1부 ③ 시스템 유지보수 및 인력운영 계획서 1부	각 1부
입찰참가서류	① 기업신용평가서 1부 ② 각서 1부(붙임5)	각 1부

○ 문서형식 : PDF 파일

- e발주시스템을 통해 제출하는 서류 일체는 PDF 파일 형식으로 제출하여야 하며, 총 용량은 300MB를 초과할 수 없습니다.

- PDF 파일에 동영상을 삽입하는 경우 실행이 불가능하거나 제안서 확인이 되지 않을 수 있으므로 동영상 삽입을 금하오니, 동영상 삽입으로 인한 오류 발생시 모든 불이익은 입찰참가자의 책임임을 알려드립니다.

○ 서류제출과 관련한 사항은 공고서에 따르며, 전자제출 전 공고서를 반드시 확인하시기 바랍니다.

2. 입찰 참가자격

- 국가종합전자조달시스템 입찰참가자격등록규정에 따라 반드시 전자입찰서 제출 마감일 전일까지 나라장터(G2B 시스템)에 세포분석기(물품분류번호:4111541301)를 제조 또는 공급 물품으로 입찰참가 등록한 자

3. 제안서 안내

3.1. 일반 작성 요령

- 제안서는 항목별 작성 요령에 따라 각 항목에 대하여 명확하고 상세하게 작성하고, 기술적인 설명 자료 등의 내용이 많을 경우에는 별첨 자료로 작성 가능합니다.

- 제안서의 내용은 명확한 용어를 사용해 표현하여야 하며 □~할 수도 있다□, □~이 가능하다□,□~을 고려하고 있다□,□~에 동의한다□등과 같은 모호한 표현은 제안서 평가 시 불가능한 것으로 간주합니다.

- 제안서는 규격서에서 규정한 모든 항목의 규격기준에 따라 명확하고 상세하게 기술하여 제출하여야 합니다.

- 제안은 제안요청사항이 최대한 반영되도록 작성하여야 합니다.

- 제안서의 모든 내용은 객관적으로 입증할 수 있어야 하며, 그 내용이 허위로 확인될 경우 정부 입찰·계약 집행기준 제98조에 의거 계약체결 이전인 경우에는 낙찰자 결정대상에서 제외하거나 결정통보를 취소하고 계약체결 이후인 경우에는 해당 계약을 해제 또는 해지할 수 있습니다.

- 장비의 설계, 제작, 시험 및 납품, 하자보증과 관련하여 타인 또는 외국의 권리나 특허, 실용신안, 상표, 의장(지적소유권)등의 권리보호에 따른 사항이 있을 경우 명시하여야 합니다.

- 제안 관련 문의처: 제주대학교 수의과대학 수의학과 (064-754-3305)

3.2. 항목별 작성 요령

- 제안서는 규격 심사기준 평가표를 참조하여 자유롭게 작성합니다.

작 성 항 목	작 성 방 법	비 고
Ⅰ. 제안 개요	o 해당사업의 제안요청 내용을 명확하게 이해하고 본 제안의 목적, 범위, 전제조건 및 제안의 특징 및 장점을 요약	제안서 (자체 서식)
Ⅱ. 일반부문
1. 제안사 경영상태	o 제안사의 일반현황 및 주요연혁, 주요사업분야, 최근년도의 자본금 및 분야별 매출액 제시	붙임 4 작성
	o 신용평가등급확인서 제출	신용평가등급 확인서
Ⅲ. 기술부문
1. 장비사양	o 각 장비의 제품명, 제조회사, 세부사양을 구체적으로 제시할 수 있는 규격서와 카탈로그 제시 o 기술성 평가 시 해당 장비의 출력물 적합성 제시(측정범위, 정밀도 등)	붙임 3 작성, 규격서 및 카탈로그 제출
Ⅳ. 관리부문
1. 유지보수 계획	o 유지보수를 위한 부품수급의 용이성 o 시스템 유지보수 및 인력운영 계획 (2년간 유지보수 보장)	제안서 (자체서식)
2. 교육훈련 계획	o 장비 교육훈련 계획 제시 -납품계획 및 일정, 장비 시운전 계획 등	제안서 (자체서식)

※필요시 추가 기술 가능

3.3. 제안서의 평가 방법

- 수요기관의 장비도입 심의위원회에서 객관적이고 공정한 절차에 의해 제안서를 평가합니다.

- 심의위원회는 6인 이상의 위원으로 구성하며, 각 제안사가 제출한 일반, 기술, 사업관리 부문에 대해서 제안서를 종합적으로 평가합니다.(비대면 평가)

- 각 제안사 중 종합평가에서 총 85점 이상(100점 기준)의 점수를 획득한 업체를 적격자로 판단 적격자에 한하여 가격입찰서를 개찰하고, 예정가격 이하 최저가격으로 입찰한 업체를 낙찰자로 선정합니다.

- 제안서평가 기관의 장은 제안서 평가 종료 후 평가결과를 개별업체 통보(평가위원별・항목별 평가점수) 후 전자조달 시스템 또는 수요기관 정보처리장치 등을 통해 공개하며, 평가결과 공개 시 평가위원명은 비공개로 합니다.

단, 제안서 평가결과에 개인정보, 영업비밀 및 다른 법령에 따라 공개가 제한되는 정보가 포함되어 있을 경우 평가결과의 일부 또는 전부를 공개하지 아니할 수 있습니다. 이 경우 전자조달시스템 또는 발주기관의 정보처리장치에 제안서 평가결과를 공개하지 않는다는 취지와 그 사유를 게재하여야 합니다.

4. 납품업체 준수사항

4.1 계약내용 및 이의의 해석

- 동등이상의 규격 납품이 가능하며, 공급업체는 계약 전 공급하고자 하는 장비의 규격을 사용자에게 제출하여, 공고규격과 부합 여부를 반드시 확인 후 계약 및 공급하도록 하여야 한다.

- 납품업체는 계약서 내용에 명시되는 기기 및 구성품 등 일체를 공급하여야 하며 본 규격서에 명시되어 있지 않은 사항 또는 불명확하다고 생각되는 사항은 계약 전에 우리 기관과 조달청의 해석 및 의견을 확인하여야 하며, 계약 후에는 협의 후 결정하여야 합니다.

- 납품업체는 본 제안서에 명시되지 않았더라도 기능적, 효율적 운용에 필요한 기기, 예비부품, 소모품 등은 계약사항에 포함된 것으로 간주하고 납품하여야 합니다.

- 규격서에 표시되었지만 사양에 언급되지 않았거나, 사양에 포함되었지만 구성품에 표시되지 않은 사항은 서로 보완효력을 가지며, 본 계약에 포함된 것으로 간주합니다.

4.2 납품업체의 의무

- 납품업체는 장비의 운반, 납품, 설치, 검사 및 시운전에 대한 전반적인 책임이 있으며, 모든 구성품은 정상동작 상태 하에서 파손 또는 변형이 없이 충분한 성능을 보증하여야 합니다.

- 장비를 납품 설치함에 있어 꼭 필요한 부분의 누락 또는 생략이 되었을 경우 납품업체는 이를 무상으로 보완하여야 합니다.

- 본 사양에 의해 납품된 장비의 하자 등 문제점 발생 시 이에 대한 책임은 모두 납품업체에게 있습니다.

- 본 제품을 납품하여 설치 및 운전 시 납품업체의 기술자는 제품의 설치 및 시운전을 포함한 정상적인 가동에 필요한 모든 기술적인 업무를 지원하여야 합니다.

- 납품업체는 입찰에 참가하기 전, 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률에 따라 입찰자격을 갖추고 국가종합전자조달시스템 입찰참가 자격을 등록한 업체로서 세포분석기(물품분류번호:4111541301)로 입찰참가 등록한 업체이어야 합니다.

- 납품업체는 신품장비로 제안해야 하며, 재제조 또는 중고장비는 제안할 수 없습니다.

4.3 포장 및 운반

- 포장은 장비 및 부품의 운반 및 보관 중 손상이 발생하지 않도록 견고한 포장을 하여야 하며, 외부에서 보기 쉬운 곳에 색채 및 기호 등으로 각 기기의 번호, 명칭 등을 표시하여야 합니다.

- 장비의 운반중 장비의 기능 및 성능에 영향을 미치는 손상이 발생했을 경우에는 이에 대한 사후처리 및 원형복구는 납품업체의 책임 하에 이행하여야 합니다.

4.4 장비의 가동조건

- 동 장비는 특별히 규정하지 않는 한 정상상태로 가동되도록 설계, 제작되어야 합니다.

4.5 설치

- 설치작업 이전에 반드시 설치장소에 대한 기초상태 등 제반 여건을 확인한 후에 장비를 설치하여야 한다.

4.6 안전대책 및 책임

- 납품업체는 장비설치 후 시운전 완료시까지 제반 안전대책을 수립하여 안전에 대비하여야 합니다.

4.7 산업재산권의 보호

- 본 장비의 설계, 제작, 시험 및 납품, 하자보증과 관련하여 타인 또는 외국의 권리나 특허, 실용신안, 상표, 의장(지적소유권)등의 권리보호에 따른 문제점이 발생되지 않도록 해야 하며 발생 시 이에 대한 처리책임은 납품업체에게 있습니다.

4.8 교육훈련(기술지도)

- 납품업체는 기기별 운전 정비 및 관리에 필요 시 교육훈련을 시행하여야 합니다.

4.9 시운전

- 납품업체는 시운전에 필요한 모든 사항이 명시된 시운전 계획서 및 시험 점검표(평가항목, 사양서, Catalogue 등)를 제출하고 감독관 입회하에 시운전을 시행하여야 합니다.

- 시운전 불합격 시에는 즉시 결함부분을(평가항목, 규격서 충족) 시정하여 재시행 하여야 하며, 이에 합격하지 못할 경우 시정하여 보완하여야 합니다.

4.10 보증

- 장비의 보증기간은 운영부서에서 인수한 후 2년으로 하며, 이 기간 동안 하자보증 서비스를 제공해야 합니다.

- 이 기간 내에  소모품을 제외한 기기 결함 등으로 고장 또는 파손되었을 경우, 납품업체는 우리 기관에서 지정하는 기일 내에 무상으로 신속하게 수리를 완료 하여야합니다.

5. 기타 사항

- 제안서는 제출기한 내에 도착하여야 하며 그렇지 않은 경우에는 제안 의사가 없는 것으로 간주합니다.

- 제안서의 평가에 있어서 필요한 서류가 첨부되어 있지 않거나 제출된 서류가 불명확하여 인지할 수 없는 경우에는 제안서 내용의 변경이 없는 경미 한 사항에 한하여 기한을 정하여 보완 가능합니다.

- 우리 기관의 사업계획 변경으로 본 제안서의 일부 또는 전부가 변경되거나 취소될 경우는 상호 협의에 따릅니다.

- 제출된 제안서는 일체 반환 되지 않으며 본 제안과 관련된 일체의 소요 비용은 제안사의 부담으로 합니다.

- 제안서에 의거 제출된 내용은 추후 낙찰자로 선정 시 계약의 이행조건으로 봅니다. 다만, 그 내용은 공고 규격의 장비 사양을 충족하여야 합니다.

- 제안자는 장비의 품질향상을 위해서 동등 이상의 제품으로 제안 및 납품 가능하나, 수요기관 승인이 반드시 선행되어야 합니다.

- 제반 제출서류는 사실과 같이 작성되어야 하며 만약, 허위의 내용이 밝혀 질 경우  “국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제76조”에 의거 부정당업자 제재 대상임을 참고하여 주시기 바랍니다.

붙임 1

물품구매규격서

품목번호	세부품명번호 (물품분류번호)	세부품명	단위	수량
01	4111541301 (41115413)	세포분석기 (초고속 유세포 자동 분리분석기)	식	1
Ⅰ. Feature (일반적인 사항, 특징, 특색 등 기술) 1. 세포 분리 실험은 면역학, 줄기세포 연구, 유전체학, 바이오프로세싱, 암세포 연구과 같은 다양한 범위의 연구 응용분야에서 활용 2. 간소화된 워크플러우를 통해 스트림의 수동 설정과 정렬 모니터링을 없애고 실습시간을 최소화 하고 워크아웃 정렬 기능을 제공하며, 장비 QC는 레이저 고장과 같은 문제가 발생하기 전에 성능을 추적하고 예측하기 위해 시스템을 지속적으로 모니터링하여 분류 노즐을 설치할 때마다 QC가 필요하지 않음 3. 20분 이내에 장비가 사용될 수 있도록 준비되며, 유체부 스타트업은 스트림의 기포 를 자동으로 제거하고, 기기설정 및 게이트와 정렬 설정을 사용할 수 있으며 저장된 실험에서 검색할 수 있음 4. 세포 분리 실험에 대한 경험이 수준이 다르더라도 복잡한 실험 과정의 자동화와 실험과정이 순 서대로 안내되므로 일관된 결과를 얻을 수 있으며, 많은 연구자들이 심도 깊은 연구를 할 수 있습니다. 5. 고정 얼라이먼트(fixed alignment)와 겔 결합형 큐벳(gel-coupled cuvettes)을 채택하여 세팅 과정의 자동화 및 소팅 과정의 모니터링 필요성이 없음 Ⅱ. Specification (세부규격) 1. 광학부 1) 레이저 구성 a. 블루 488nm 레이저, 16mW b. 레드 640nm 레이저, 36mW c. 바이올렛 405nm 레이저, 36mW 2) 디텍션 채널 ; 전방산란, 측방산란, 9 형광 디텍터(PMT) 채널 3) 488nm 레이저에서 4개 형광체널 구성 a. FITC : 527/32 (511~543 나노미터), 507 LP 미러 b. PE : 586/42 (565~607 나노미터), 560 LP 미러 c. PerCP : 700/54 (673~727 나노미터), 665 LP 미러 d. PE-Cy7 : 783/56 (755~811 나노미터), 752 LP 미러 4) 640nm 레이저에서 2개 형광채널 구성 a. APC : 660/10 (655~665 나노미터) b. APC-Cy7 : 783/56 (755~811 나노미터), 752 LP 미러 5) 405nm 레이저에서 3개 형광채널 구성 a. BV421, DAPI : 488/45 (426~551nm) b. BV510, V500 : 528/45 (506~551nm), 500LP 미러 c. BV786 : 755LP 미러 6) 레이저 빔 얼라인먼트 : 큐벳 플로우셀 기준으로 모든 레이저의 위치는 고정되어 있으며, 공간적으로 분리됨 7) 옵티컬 커플링 (Optical coupling) : 적절한 빛 수집 효율성을 위해 굴절률을 맞춘 옵티컬 젤(Optical gel)로 석영 큐벳 플로우셀과 형광 대물렌즈(Objective lens)가 결합되어 있음. 2. 유체부 및 샘플 컨트롤 시스템 1) 샘플 튜브 : 5.0 밀리리터 폴리스티렌 혹은 폴리프로필렌 튜브 2) 온도 조절 : 소프트웨어에서 4°C, 22°C, 37°C, 42°C로 조절 혹은 기능 끄기 조절 3) 샘플 교반 : 소프트웨어에서 설정 4) 샘플 튜브가 비었을 경우, 자동으로 분석 중단 5) 플로우 셀 : 쿼츠 큐벳 6) 100 마이크론 노즐을 분리하여 초음파 처리 가능, 큐벳 하단부의 정해진 위치에 장착되어 고정 스트림 얼라인먼트(fixed stream alignment)를 제공함. 7) 유체 저장용기; 오토클레이브 가능한 10 리터 스테인리스강 시스(sheath) 용기와 10 리터 폴리프로필렌 폐액 용기 3. 분리 성능 1) 드롭릿 분리 a. 초당 34,000 드롭 생성 b. 자동화 셋업, 초기 드롭릿 생성 지점(droplet breakoff) 및 분리 스트림(sort stream)의 최적화 및 모니터링 지원 c. 비드를 사용한 자동 드롭-딜레이(drop delay) 세팅 d. 막힘 현상 자동 감지 및 분리된 샘플 튜브의 자동 보호 시스템 제공 2) 23 psi 34 kHz, 평균 초당 10,000 이벤트의 속도로 데이터를 수집하는 조건에서 5% 비율 로 존재하는 목적 군집을 2-웨이 분리 진행하여 순도 98%, 수율 80% 이상의 결과 3) 분리 방식 및 옵션 a. 4-웨이 분리 & 2-웨이 분리: 1.5-, 2.0-, 5.0 mL 튜브 사용 b. 플레이트 분리 : 6-, 24-, 48-, 96- and 384-웰 플레이트, 96-웰 PCR 트레이, 현미경 슬라이드 c. 온도 조절: 물 순환 시스템(Water recirculation unit)을 통해 분리용기의 온도를 조절 d. 인덱스 분리 (Index Sorting): 멀티웰 플레이트, 트레이, 슬라이드의 웰당 혹은 슬라이드, 트레이의 특정 위치에 분리된 이벤트의 파라미터 데이터를 확인 4. 신호 처리 및 시스템 성능 1) 시스템 전원 작동에서 샘플 러닝까지 20분 미만 소요 (전원 공금, 유체부 스타트업, 스트림 최적화, 장비 및 드롭-딜레이 등 기본 성능 확인과정이 포함됨) 2) 성능 확인 과정을 제외할 경우 10분 미만 소요 3) 장비 작동 중 노즐 팁의 제거와 교체에 3분 미만 소요 4) 형광 측정 감도 : SPHERO™ Rainbow Calibration Particles을 사용하여 제조사의 규격에 맞추어 수행 a. FITC : 110 molecules of equivalent soluble fluorochrome (MESF-FITC) b. PE: 30 molecules of equivalent soluble fluorochrome (MESF-PE) 5) 형광 식별 해상도 (FPCV); 3.0% 미만 6) 형광 선형성 : 더블릿/싱글릿 비율: 1.95–2.05 (염색된 닭 적혈구 핵산 샘플) 7) 전방산란 및 측방산란 감도 : 0.5 마이크론 크기의 비드를 노이즈 신호로부터 구분할 수 있 음 8) 전방산란 및 측방산란 해상도; 림포구, 단핵구, 과립구 분석 가능 9) 데이터 수집 최대 속도; 측정하는 파라미터 수에 상관없이 초당 40,000 이벤트 까지 분석 5. 세포 분리 시스템 컴퓨터 1) 비즈니스 PC : 윈도우10 64비트 오퍼레이팅 시스템 또는 그 이상 2) 시스템 운영 소프트웨어 : 전용 장비 운용 소프트웨어 3) 국제공통규격(FCS) 3.1 포맷 지원 6. 시스템 크기 및 무게 1) 크기 (폭 x 깊이 x 높이) : a. 세포 분리기 본체 : 49.5 x 55.9 x 48.3 cm b. 일렉트로닉 박스 : 50.8 x 55.9 x 48.3 cm 2) 무게 : a. 세포 분리기 본체 : 40.75 kg b. 일렉트로닉 박스 : 36.25 kg c. 공기공급장치 (Air compressor) : 최대 압력 120 psi, 필터 (<5 ppm), 100% 오일 프리 및 압력 조절기, 시간 계측기 내장 Ⅲ. Contents (구성품) 1. 세포 분리기 본체 1) 자동 유세포 분리기 : 1세트 (주장비) 2) 시스템 조정제어 컴퓨터 : 1세트 2. 장비 악세사리 1) 공기 주입기(Air Compressor) : 1대 2) 시스템 테이블 : 1대 3) 온도 컨트롤러 220V 4=way :１개 4) 에어로졸 매니지먼트 옵션 230V : 1개 5) 완충액 어셈블리 : 1개 6) 노즐, 100MN, SQ 큐벳 : 1개 Ⅳ. Remarks (비고) 1) 제품하자담보책임기간 : 2년 2) 납기 : 계약 후 90일 이내 3) 납품조건 : 현장설치도 4) 계약 체결 시 제조사 혹은 국내 공급사에서 발급한 Supply Certification(공급자증명서)를 제출하여야 한다. 5) 교육 : 납품업체는 기기 운영에 필요한 교육을 실시하여야 하며 계획 및 일정을 수요기관과 협의하여야 한다(교육과 관련한 제반경비 납품업체 부담). 6) 동등이상의 규격 납품이 가능하며, 납품업체는 계약 전 공급하고자 하는 장비의 규격을 사용자에게 제출하여 공고규격과 부합여부를 반드시 확인 후 계약 및 납품하여야 한다. (이견이 있을 시에는 공고규격으로 납품하여야 한다) 요구 학과 : 수의학과 요구자 성명 : 신태훈 연락처 : 064-754-3367 성명 : 오보미 연락처 : 064-754-3305 납품장소 : 수의학과 지정장소 ※ 납품 전 학과를 통해 납품 장소 등을 확인

물품구매규격서

품목번호	물품분류번호 (세부품명번호)	품 명	단위	수량
02	41105399 (4110539901)	전기영동장치 (대용량 자동전기영동장치)	식	1
Ⅰ. Feature (일반적인 사항, 특징, 특색 등 기술) 1. 핵산(DNAs, RNAs, cell free DNA 등)의 광범위한 분석을 위한 자동화 장비로 사용. 2. DNA 및 RNA의 변성도와 핵산의 사이즈 및 농도 등의 객관적인 수치를 제공하며, NGS 분석을 위한 샘플 QC와 scRNA-seq. QC에 최적화된 장비로 사용. 3. 실험 과정을 최소화하고, 원하는 샘플 분석에 표준화된 시약을 사용하여 재현성 높은 결과를 얻는데 유용 장비로 사용. 4. 96개 시료를 연속적으로 분석하고, 시료당 1~2분 정도 소요되므로 빠른 분석이 가능한 장비로 사용 5. 디지털 데이터로 다양한 샘플의 비교 분석을 쉽게 수행가능한 장비로 사용. Ⅱ. Specification (세부규격) 1. 성능 1) 결과를 얻기까지 시료 당 약 1~2분 정도 소요되며, 96개의 시료 등 연속적으로 분석한다. 2) 표준시약의 교체만으로도 쉽게 DNA, RNA 실험을 연속해서 적용 가능하다. 3) 1회 실험 시 2ul이하의 적은 sample로도 실험이 가능하다. 4) DNAs, RNAs, cell free DNA 등 원하는 분석에 표준화된 시약을 사용할 수 있다. 5) DNA 및 RNA의 변성도 분석 수치를 객관적으로 확인할 수 있다. 6) Gel과 유사한 이미지와 electropherograms이 논문규격에 맞는 형태로 데이터를 얻을 수 있다. 2. 규격 1) 주장비 (1) Weight : 25.5kg (2) Dimensions : 435 x 510 x 445 mm (W x D x H) (3) Line voltage : 100 - 240 VAC ±10% (4) Line frequency : 50 ~ 60 Hz (5) Power consumption : 50 VA (6) 샘플 처리 : 1개씩 연속적으로 최대 96개까지 자동 처리 가능 (7) 분석 시간 : sample 당 1~2분 (8) 최소 시료량 : 1~2ul (DNA, RNA) (9) 검출 민감도 : 5pg/ul (10) 분석 가능한 범위 : DNA : 35 ~ 5000bp RNA : 100 ~ 6000nt Genomic DNA : 200 ~ 60,000bp Cell-free DNA: 50 ~ 800 bp (11) 사용 가능한 application: PCR products, NGS library, scRNA-seq. library, cell-free DNA, Genomic DNA, total RNA (12) 각 시료의 분석은 교차 오염을 최소화 하는 방법을 사용 (13) 자체 system 진단 기능을 제공하여 장비를 쉽게 관리 가능 2) 보조장비 (1) 노트북 - 자동전기영동장치를 운영하는데 필요한 사양으로 제공 - Controller Software 설치 - Analysis Software 설치 Ⅲ. Components (제품구성) 1. 주장비 1) 본체 1 system 2. 보조장비 1) 노트북 1 set Ⅳ. Remarks (비고) 1) 제품하자담보책임기간 : 2년 2) 납기 : 계약 후 90일 이내 3) 납품조건 : 현장설치도 4) 계약 체결 시 제조사 혹은 국내 공급사에서 발급한 Supply Certification(공급자증명서)를 제출하여야 한다. 5) 교육 : 납품업체는 기기 운영에 필요한 교육을 실시하여야 하며 계획 및 일정을 수요기관과 협의하여야 한다(교육과 관련한 제반경비 납품업체 부담). 6) 동등이상의 규격 납품이 가능하며, 납품업체는 계약 전 공급하고자 하는 장비의 규격을 사용자에게 제출하여 공고규격과 부합여부를 반드시 확인 후 계약 및 납품하여야 한다. (이견이 있을 시에는 공고규격으로 납품하여야 한다) 요구 학과 : 수의학과 요구자 성명 : 연락처 :신태훈(754-3367) 성명 : 연락처 :오보미(754-3305) 납품장소 : 수의학과 지정장소 ※ 납품 전 학과를 통해 납품 장소 등을 확인

붙임 2

평   가   표

(단위 : 점)

항 목

평가기준

배점기준

배점

정성적평가

(90)

과업의 이해도

(20)

1) 제안요청서와의 부합성(적합성)

2) 제안의 범위 및 목적물의 특징과 장점

3) 목적 및 기술적 내용에 대한 이해도

우수	양호	보통	미흡	취약
20	16	12	8	4

기술·지식 능력

(30)

1) 공고 규격 또는 기술과의 적합성

2) 기술성 평가(해당 장비의 출력물 적합성)

- 해당 장비에 대한 기술/품질인증

- 연구 목적과의 적합성

- 측정범위, 정밀도 등

3) 시스템 성능의 우수성

4) 시스템 구성의 적정성, 안정성, 효율성

우수	양호	보통	미흡	취약
30	24	18	12	6

교육훈련 능력(20)

1) 교육훈련 계획 및 방법, 내용, 신뢰성

2) 납품계획 및 일정

3) 장비 시운전 계획

4) 납품 후 기술 교육 계획

우수	양호	보통	미흡	취약
20	16	12	8	4

검수유지

보수능력

(20)

1) 해당장비 품질 보증 계획

2) 향후 성능향상(업그레이드) 방안

3) 시스템 유지보수 및 인력운영 계획

4) 신속 AS 대응 가능여부

5) 품질보증계획의 적정성

6) 주요 부품 수급계획

우수	양호	보통	미흡	취약
20	16	12	8	4

정량적

평가

(10)

경영상태

(10)

1) 신용평가등급

평점산식 ([별표]참조)

평 가 합 계

100

※ 정성적평가 점수는 각 평가위원의 기술평가점수 중에서 최저 및 최고점수를 제외한 후 평균하여 산출.

(단, 최저 또는 최고 점수가 2개 이상일 때에는 하나만 제외)

※ 평가위원별 점수를 합산하여 평가위원수로 나눈 평균점수가 85점 이상인 업체를 적격자로 판단.

[별표]신용평가등급에 따른 경영상태 평가

신용평가등급
회사채에 대한 신용평가등급	기업어음에 대한 신용평가등급	기업신용평가등급	평점
AAA, AA+, AA0, AA- A+, A0, A-, BBB+, BBB0	A1, A2+, A20, A2-, A3+, A30	AAA, AA+, AA0, AA-, A+, A0, A-, BBB+, BBB0	10
BBB-, BB+, BB0, BB-	A3-, B+, B0	BBB-, BB+, BB0, BB-	9.5
B+, B0, B-	B-	B+, B0, B-	9
CCC+ 이하	C 이하	CCC+ 이하	7

[주]

1.「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」제2조 제8의3에 해당하는 신용조회사  또는「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제335조의3에 따라 업무를 영위하는신용평가사가 입찰공고일 이전에 평가하고 유효기간 내에 있는 회사채, 기업어음 및 기업신용평가등급을 국가종합전자조달시스템에 조회된 신용평가등급으로 평가하되, 가장 최근의 신용평가등급으로 평가한다. 다만, 가장 최근의 신용평가등급이 다수가 있으며 그 결과가 서로 다른 경우에는 가장 낮은 등급으로 평가한다.

2. 국가종합전자조달시스템에서 신용평가등급 확인서가 확인되지 않은 경우에는 최저등급으로 평가하며, 유효기간 시작일 또는 만료일이 입찰공고일인 경우에도 유효한 것으로 평가한다. 다만, 입찰공고일 다음날 이후에 발생 또는 수정된 자료는 평가에서 제외한다.

3. 주 1에도 불구하고, 합병 또는 분할한 자가 입찰공고일 이전에 평가한 신용평가등급이 없는 경우에는 입찰서 제출 마감일 전일까지 발급된 유효기간 내에 있는 가장 최근의 신용평가등급으로 평가한다. 다만, 합병 후 새로운 신용평가등급이 없는 경우에는 입찰공고일 이전에 평가하고 유효기간 내에 있는 신용평가등급으로서 합병 대상자 중 가장 낮은 신용평가등급을 받은 자의 신용평가등급으로 평가한다.

4. 추정가격이 고시금액 미만인 입찰에서 입찰공고일을 기준으로 최근 7년 이내에 사업을 개시한 창업기업에 대해서는 신용평가등급 점수상의 배점 한도를 부여한다. 이 경우 창업기업에 대한 확인은 「중소기업제품공공구매 종합정보망」에 등재된 자료로 확인하며, 창업기업확인서의 유효기간 내에 있어야 한다. 다만, 제안서 평가일 전일까지 발급된 자료도 심사에 포함하며, 이 경우 입찰공고일 이전 창업을 확인 할 수 있는 자료(법인인 경우 법인등기부상 법인설립등기일, 개인사업자인 경우에는 사업자등록증명서 상 사업자등록일)를 제출하여야 한다.(이하 창업기업에 대한 확인방법은 같다)

5. 공동수급체의 경우 구성원별 해당 점수에 지분율을 곱한 후 그 점수들을 합산하여 최종 평가하고, 평가 결과 소수점 이하의 숫자가 있는 경우 소수점 다섯째자리에서 반올림 한다.

(예) (A사 점수×A사 지분율)+(B사 점수×B사 지분율)…

6. 중소기업협동조합이 입찰에 참여하는 경우 중소기업협동조합의 신용평가등급으로 평가한다.

붙임 3

규격비교표

입찰건명 :			응찰제품 규격
			제조사명
			모델명
※ 제주대학교 규격(입찰공고시 첨부된 구매규격서 내용 전체) 그대로 붙여넣기 할 것			※ 응찰제품의 규격사항을 기재할 것 ※ 응찰제품의 카달로그를 첨부할 것 ① 본 규격비교표에 기재된 규격 사항을 바탕으로 심사가 진행되므로 상세하게 작성할 것. ② 제주대학교가 제시하는 구매규격서(좌측)와 관련된 규격 사항을 전부 기재 할 것. ③ 제주대학교가 제시하는 구매규격서(좌측)와 동일하게 작성하거나 ‘적합/유사’로만 표기한 경우, 서류 미비로 간주되어, 기술•지식능력평가 배점이 ‘양호(24점)’ 이상 부여되지 않음. ④ 본 규격비교표의 서식(글씨체, 글씨크기 등) 변경은 허용되지 않으므로, 본 서식을 그대로 활용할 것.
2024년 월 일
		상 호 명 :
				(사업자등록번호 : )
		대 표 자 :				(인)
		담 당 자 :				(인)
				(휴대폰번호 : ) (이메일주소 : )

붙임 4

업체현황 및 연혁

업체상호			대표자성명
소 재 지	본 사	전화 :	사업자등록번호
		FAX :	(개업년월일)
	공 장	전화 :	조달청 등록번호
		FAX :
종업원수	사무직 : 명, 생산직 : 명		국 적
자 본 금	백만원		결산일	월말일(년 회)
업 태	1. 법인( ), 개인( )		최근 3년간 총매출액 (백만원)	′21( ) ′22( ) ‘23( )
	2. 공급자( ), 제조자( )
	3. 대기업( ), 중소기업( )
(주요연혁)

붙임 5

청렴계약 이행각서

당사는「부패 없는 투명한 기업경영과 공정한 행정」이 사회발전과 국가 경쟁력에 중요한 관건이 됨을 깊이 인식하며, 국제적으로도 OECD뇌물방지 협약이 발효되었고 부패기업 및 국가에 대한 제재가 강화되는 추세에 맞추어 청렴계약 취지에 적극 호응하여 제주대학교에서 발주하는 모든 공사, 물품, 용역 등의 입찰에 참여함에 있어 당사 임직원과  대리인은

1. 입찰가격의 유지나 특정인의 낙찰을 위한 담합을 하거나 다른 업체와 협정, 결의,
합의하여 입찰의 자유경쟁을 부당하게 저해하는 일체의 불공정한 행위를 않겠습니다.

ㅇ 이를 위반할 경우 제주대학교가 시행하는 입찰에 입찰참가자격제한 처분을 받은 날로부터 지정된 기간 동안 참가하지 않겠습니다.

ㅇ 위와 같이 담합등 불공정행위를 한 사실이 드러날 경우 독점규제 및 공정거래에 관한법률에 따라 공정거래위원회에 고발하여 과징금등을 부과토록 하는데 일체의 이의를 제기하지 않겠습니다.

2. 입찰․계약체결 및 계약이행 과정에서 관련직원에게 직․간접적으로 금품․향응(친인척 등에 대한 부정한 취업 제공 포함) 등의 부 당한 이익을 제공하지 않겠습니다.

ㅇ 이를 위반할 경우 제주대학교가 시행하는 입찰에 입찰참가자격제한 처분을 받은 날로부터 지정된 기간 동안 참가하지 않겠습니다.

3. 입찰, 계약체결 및 계약이행과 관련하여 관련직원에게 금품, 향응(친인척 등에 대한 부정한 취업 제공 포함) 등을 제공한 사실이 드러날 경우에는 계약체결 이전의 경우에는 낙찰자 결정 취소, 계약이행 전에는 계약취소, 계약이행 이후에는 당해 계약의 전부 또는 일부계약을 해제 또는 해지하여도 감수하겠으며, 민․형사상 이의를 제기하지 않겠습니다.

4. 회사 임․직원이 관련직원에게 금품, 향응 등을 제공하거나 담합등 불공정 행위를 하지 않도록 하는 회사윤리강령과 내부비리 제보자에 대해서도 일체의 불이익처분을 하지 않는 사규를 제정토록 노력하겠습니다.

위 청렴계약 서약은 상호신뢰를 바탕으로 한 약속으로서 반드시 지킬 것이며, 낙찰자로 결정될 시 본 서약내용을 그대로 계약특수조건으로 계약하여 이행하고, 입찰참가자격 제한, 계약해지 등 제주대학교의 조치와 관련하여 당사가 제주대학교를 상대로 손해배상을 청구하거나 당사를 배제하는 입찰에 관하여 민․형사상 어떠한 이의도 제기하지 않을 것을 서약합니다.

서 약 자 : 업체대표자                (인)

제주대학교 총장 귀하